| アナログＭＣＡトラッキングソフト　<< ＫＧ−ＭＣＡ >> |  |
| KG-MCAは850MHz帯アナログMCA無線の制御信号を受信し、周波数を追いかけることができるWindows用ソフトウエアです。 850MHz帯をNFMで受信できる受信機とパソコンのサウンド入力、無線機制御ラインを接続するだけで使用することができます。 なお、デジタルMCA無線は受信できません。 | a |
| ＫＧ−ＭＣＡの特長 |  |
|  | 受信機とＰＣをつなぐだけのソフトウエアデコーダです |  |
KG-MCAはパソコンのソフトで信号処理を行いデータを取り出すソフトウエアデコーダなので、外部に専用のデコーダを接続する必要はありません。 受信機のイヤホン端子や外部スピーカ端子、録音信号出力端子とパソコンのサウンドカードの入力端子と制御信号線を接続するだけで使用できます。
移動無線センターおよび日本移動通信システムの制御信号を受信、周波数を追いかけます
MCA無線は通話チャンネルが設定されていて、どこのチャンネルを使うかは制御局の制御信号から指示されます。 KG-MCAはその制御信号を受信・解析を行い、周波数変更の制御信号を受けると無線機に対して周波数の変更を指示・制御します。 また検波出力を用いることで日本移動通信システム(JSMR)のトラッキングにも対応します。
ＩＤ特定受信・ＩＤパス受信が可能
KG-MCAには特定のＩＤ（相手局）だけを受信するＩＤ特定受信機能があり、特定の相手局（最大３局）を受信することが可能です。 また逆にデータ通信など受信したくないＩＤを登録し、受信しなくするようにすることも可能です。
主要無線機メーカー４社、６種の制御フォーマットに対応
KG-MCAはICOM(CIV)、ICOM(PCR)、YAESU(CAT)、AOR、ALINCO(DJ-X2000)、ALINCO(DJ-X11)の６種の制御フォーマットに対応しています。 これにより受信機を選択する範囲が広くなり、また購入した受信機も有効に活用することが可能です。
設定画面を展開させた画面
| ダウンロード |  |
| ダウンロードはこちらから。フリーウエアなのでご自由にダウンロードしてご使用いただけます。 ただし他サイトや記録媒体による無断な再配布は原則禁止、雑誌など公共の場でのご紹介時にもご連絡をお願いいたします。 |  |
ダウンロード・バージョン : 1.0.1 |  | ダウンロードはここをクリック
|  | ファイル内容 |  | 動作環境

ビルドアップ履歴

圧縮形態：ZIP

ダウンロード容量：418KB

ファイル内容：

OS

CPU
メモリ
画面解像度
画面表示色

サウンド

推奨受信機

WindowsVista/XP

Celeron 1GHz 以上

1GByte 以上

1024x768pxcel以上

32ビット

11kHz,22kHz,44kHz

のいずれかで16bit対応

ICOM IC-R8500

ICOM IC-R2500

AOR AR5000A

STANDARD VR-5000

ALINCO DJ-X2000

ALINCO DJ-X11

2010/2/19 バージョン 1.0.1 リリース

2010/2/20 build001

・IC-PCR1000対応のため起動コマンドを調整

2010/4/3 build002

・IC-PCR1000対応のため起動コマンドを再調整

2010/4/10 build003

・IC-PCR1000対応のため起動コマンドを微調整

2010/5/9 build004

・新たにAOR AR-8600/8200に対応

2010/5/10 build005

・AOR AR-8600/8200対応の修正

2010/5/10 build006

・IC-PCR100用モードを追加

kgmca.exe

readme.txt

freqlist.txt

プログラム本体

説明書

制御局周波数記録テキスト（空ファイル）

←もどる