| ナブテックスデコードソフト　<< ＫＧ−ＮＡＶＴＥＸ >> |  |
| KG-NAVTEXは中波帯で送信されている海上航行に関する文字放送のナブテックス(NAVTEX)をデコードし、受信文字を表示するソフトウエアです。 中波帯をＣＷ（またはＳＳＢ）で受信できる受信機とパソコンのサウンド入力を接続するだけで使用することができます。 |  |
| ＫＧ−ＮＡＶＴＥＸの特長 |  |
|  | 受信機とＰＣをつなぐだけのソフトウエアデコーダです |  |
KG-NAVTEXはパソコンのソフトで信号処理を行い情報を受信するソフトウエアデコーダなので外部に専用のデコーダを接続する必要はありません。 受信機のイヤホン端子や外部スピーカ端子、録音信号出力端子とパソコンのサウンドカードの入力端子を接続するだけで使用できます。
基本はＣＷモードで周波数を入れるだけ、シンプルなソフトです
周波数の設定などが難しいラジオテレタイプですが、KG-NAVTEXは受信機の受信モードをCWにして周波数は割り当て周波数を入れるだけ。 後はKG-NAVTEXの中心周波数(Fc)を設定するだけでデコードすることがきます。もちろん、SSBによる受信も可能です。
英文・和文に対応、面倒な切り替えも自動です
KG-NAVTEXは国際規格の英文フォーマットのほか、日本語で放送されている和文フォーマットにも対応。 これらの切り替えは自動的に行いますので、わずらわしい設定の変更も必要ありません。
受信したメッセージを分類分けして閲覧可能
受信したメッセージは小分けに分離されて自動的にログに保存。 そのログを基地局やメッセージの種類で分類分けされて確認することが可能です。
| ダウンロード |  |
| ダウンロードはこちらから。フリーウエアなのでご自由にダウンロードしてご使用いただけます。 ただし他サイトや記録媒体による無断な再配布は原則禁止、雑誌など公共の場でのご紹介時にもご連絡をお願いいたします。 |  |
ダウンロード・バージョン : 1.0.1

ダウンロードはここをクリック

シンプルな作りの旧バージョンはこちら

(kgnavtex100.zip 410KB)

ファイル内容

動作環境

バグ・エラー情報

圧縮形態：ZIP

ダウンロード容量：450KB

ファイル内容：

OS

CPU
メモリ
画面解像度
画面表示色

サウンド

推奨受信機

Windows XP/Vista/7

Celeron 1.06GHz 以上

1GByte 以上

1024x768pxcel以上

32ビット

44kHz16bit録音対応

ICOM IC-R8500(Fc=800Hz)

AOR AR5000A(Fc=700z)

2011/3/9 build000リリース

kgnavtex.exe

readme.txt

プログラム本体

説明書

←もどる