| デジタルラジオゾンデ信号デコードソフト　＜＜ＫＧ−ＲＳ＞＞ |  |
| KG-RSはデジタル式の高層大気観測装置のラジオゾンデからの信号をデコードし、グラフ化などを行うソフトウエアです。 受信機（ダウンコンバーター）とパソコンのサウンドカードを接続するだけで使用することができます。 2013/9/15記載 観測機器が変更された模様で、受信する観測所によってはKG-RSで信号を受信することができなくなりました。 |  |
| ＫＧ−ＲＳの特長 |  |
|  | 受信機（ダウンコンバーター）とＰＣをつなぐだけのソフトウエア受信ソフトです |  |
KG-RSはパソコンのソフトで信号処理を行い復調を行うソフトウエア処理なので外部に専用のモデムを接続する必要はありません。 検波出力または12kHzにダウンコンバートされたIF信号をパソコンに入力するだけでデコードすることができます。
ラジオゾンデからの信号をデコード、上空の気象状態を知ることができます
ラジオゾンデは気球に取り付けて上空の気温や湿度、気圧や風向風速を観測する装置です。 日本では気象庁が１日２回、午前９時と午後９時に定時的な観測を行っています。
気温・湿度・気圧をグラフ化、受信の記録も残せます
KG-RSでは受信したデータのうち気温と湿度、気圧の３項目を時間でグラフ化してリアルタイムに表示します。 また受信したデータそのものや数値などをファイルへ出力、受信したデータはKG-RSで読み込むことも可能です。
気象庁の各観測所ラジオゾンデの周波数一覧 |  | 自動化も行われているようですが、放球はこんな感じです。 |
電波形式と出力からKG-RSでデコードできる可能性のある周波数です 2010年6月末現在、総務省の無線局検索より
札幌 釧路 稚内 秋田 つくば 輪島 串本 松江 福岡 鹿児島 | 405.2/405.5 MHz 405.4/405.7 MHz 405.3/405.6 MHz 405.3/405.6 MHz 405.7/405.4 MHz 405.2/405.5 MHz 405.3/405.6 MHz 405.7/405.4 MHz 405.2/405.6 MHz 405.7/405.5 MHz
| ダウンロード |  |
| ダウンロードは下の「ダウンロードはここをクリック」から。フリーウエアなのでご自由にダウンロードしてご使用いただけます。 ファイルの解凍及び実行方法 KG-RSのファイル一式（ZIP圧縮ファイル）を下記の「ダウンロードはこちらから」をクリックして、フォルダを指定してダウンロードします。 解凍作業は、Windowsに標準で解凍プログラムが入っている場合は圧縮ファイルをダブルクリックで開き、表示されたフォルダ内のファイルを別のフォルダへコピーすることで解凍が完了します。解凍時表示されたフォルダは圧縮ファイルの中身を表示するだけの仮の状態なので、必ず別のフォルダへコピーして解凍を完了させて下さい。 また圧縮ファイルを右クリックし、メニューに「すべて展開」という項目がある場合は、これをクリックすることで解凍することができます。 標準で解凍プログラムが入っていない場合は別途解凍ソフトにより解凍を行います。解凍ソフトによってはうまく解凍できない場合もあるようです。推奨する解凍ソフトはLhaplus1.56です。 KG-RSを実行するには、kgrs.exeをダブルクリックします。 その他の詳しい使用方法は同梱されているreadme.txtを参照してください。 雑誌など公共の場でのご紹介時にはご連絡をお願いいたします。 |  |
ダウンロード・バージョン : 1.0.0 |  | ダウンロードはここをクリック
|  | ファイル内容 |  | 動作環境

ビルドアップ情報

圧縮形態：ZIP

ダウンロード容量：428KB

ファイル内容：

OS

CPU
メモリ
画面解像度
画面表示色

サウンド

Windows Vista/XP

Celeron 1.06GHz 以上

1GByte 以上

1024x768pxcel以上

32ビット

48kHz16bitステレオ録音対応

2010/6/21 バージョン 1.0.0 Build000リリース

2010/6/23 build001リリース

・キャリブレーション解析設定画面を追加

2010/6/26 build002リリース

・低層時の湿度センサー切り替えに対応

2010/9/2 build003リリース

・湿度センサー値表示のプライマリの色を水色で表示

・ログ読み込み中に中止できるように対応

kgrs.exe

readme.txt

プログラム本体

説明書

←もどる