| 無線ＦＡＸデコードソフト　<< ＫＧ−ＦＡＸ >> |  |
| KG-FAXは短波帯で送信されている無線ＦＡＸを受信し、画像を表示できるWindows用ソフトウエアです。 短波帯をＳＳＢで受信できる受信機とパソコンのサウンド入力を接続するだけで使用することができます。 |  |
| ＫＧ−ＦＡＸの特長 |  |
|  | 受信機とＰＣをつなぐだけのソフトウエアデコーダです |  |
KG-FAXはパソコンのソフトで信号処理を行い画像信号を取り出すソフトウエアデコーダなので、外部に専用のデコーダを接続する必要はありません。受信機のイヤホン端子や外部スピーカ端子、録音信号出力端子とパソコンのサウンドカードの入力端子を接続するだけで使用できます。
完全同期処理、面倒な調整は必要ありません
従来のソフトウエアＦＡＸデコーダでは画像が斜めになってしまう現象がありがちでしたが、KG-FAXでは同期アルゴリズムを考案・採用したことによりズレのないきれいなＦＡＸ画像を無調整にて得ることができます。
掃引開始・終了信号に対応、自動的に画像を取得できます
多くの無線ＦＡＸでは画像の送信前と送信後に開始信号と終了信号を送信します。KG-FAXはそれを受信し、自動的に掃引動作を制御します。そのためいちいち掃引ボタンをクリックする必要はありません。また終了と同時に画像を保存、次の画像の受信に備える機能も有しています。
各無線ＦＡＸパラメータに対応、無線新聞ＦＡＸも受信できます
無線ＦＡＸは各国の気象担当部署によって回転速度や同期信号長が異なっていますが、KG-FAXは主要なパラメータに対応。回転速度は60rpmか120rpm、同期信号長は10〜50msec(5msec step)を設定できるので、各国の気象ＦＡＸから無線新聞ＦＡＸまで対応できます。
画像は通常の白黒に加えて２種類の色処理が可能
画像は通常、白黒で表示しますがKG-FAXではこれに色をつけて表示することが可能です。たとえば青色の処理を行えばよりリアリティの増した雲画像が得られ、また色温度の処理を行えば台風の目もはっきりと確認することができます。
青色処理（ブルーレイと呼んでいます）。リアリティのある画像が得られます | 色温度処理。ダイナミックレンジが広く取れるので台風の目など微細なデータもよく見えます
画像の拡大・移動・縦表示処理機能
KG-FAXは受信画像上でクリックすると２段階に画像を拡大することができ、またドラッグすることにより画像を移動させることができます。また縦方向で送られてくる信号に対しては、受信後に縦表示処理を行うことによって画像を縦にすることができ、この画面でも画像の拡大・移動が可能です。
縦表示処理をさせた例。わざわざ画像を回転させるソフトを用意する必要はありません。
その他無線ＦＡＸの受信を便利にサポート
その他、周波数の設定に便利な表示や画像を専用データにて保存、このデータで保存するとビットマップファイルに比べると３分の１の容量で済み、またこのデータで読み出すと拡大・移動処理が可能です。また画像のビットマップ保存、クリップボードコピー、印刷機能もあり無線ＦＡＸ受信を便利にします。
| ダウンロード |  |
| ダウンロードはこちらから。フリーウエアなのでご自由にダウンロードしてご使用いただけます。 ファイルの解凍及び実行方法 ファイル一式（ZIP圧縮ファイル）を下記の「ダウンロードはこちらから」をクリックして、フォルダを指定してダウンロードします。 解凍作業はWindowsに標準で解凍プログラムが入っている場合は圧縮ファイルをダブルクリックで開き表示されたフォルダ内のファイルを別のフォルダへコピーします。 解凍時表示されたフォルダは圧縮ファイルの中身を表示するだけの仮の状態なので、必ず別のフォルダへファイルをコピーして解凍を完了させて下さい。 また圧縮ファイルを右クリックしてメニューに「すべて展開」という項目がある場合は、これをクリックすることで解凍することもできます。 標準で解凍プログラムが入っていない場合は別途解凍ソフトにより解凍を行います。推奨する解凍ソフトはLhaplus1.56です。 その他の詳しい使用方法は同梱されているreadme.txtを参照してください。 他のサイトや記録媒体による無断な再配布は原則禁止、雑誌など公共の場でのご紹介時にもご連絡をお願いいたします。 |  |
ダウンロード・バージョン : 1.1.3 |  | ダウンロードはここをクリック
|  | ファイル内容 |  | 動作環境

バグ・エラー情報

圧縮形態：ZIP

ダウンロード容量：498KB

ファイル内容：

OS
CPU
メモリ
画面解像度
画面表示色

サウンド

推奨受信機

Windows Vista/XP

Celeron 1.06GHz 以上

1GByte 以上

1024x768pxcel以上

32ビット

22.05kHz 16bit

ICOM IC-R8500

AOR AR5000A

2009/7/8 バージョン 1.1.3 build000リリース

現在のところエラー・バグの報告はありません。

kgfax.exe

readme.txt

プログラム本体

説明書

←もどる