| ディファレンシャルＧＰＳデコードソフト<< ＫＧ−ＤＧＰＳ >> |  |
| KG-DGPSはGPSの測位精度を向上させるディファレンシャルGPS信号を解析するソフトウエアです。 中波帯をCW（またはSSB）で受信できる受信機とパソコンのサウンド入力を接続するだけで使用することができます。 |  |
| ＫＧ−ＤＧＰＳの特長 |  |
|  | 受信機とＰＣをつなぐだけのソフトウエアデコーダです |  |
KG-DGPSはパソコンのソフトで信号処理を行い情報を受信するソフトウエアデコーダなので外部に専用のデコーダを接続する必要はありません。 受信機のイヤホン端子や外部スピーカ端子、録音信号出力端子とパソコンのサウンドカードの入力端子を接続するだけで使用できます。
中波帯のディファレンシャルＧＰＳ信号をデコード
ディファレンシャルGPS局はGPS測位の精度を向上させるために中波帯の285kHz〜325kHzで送信されている低速度のデータ放送です。 日本国内はもとより、外国からも送信されているので中波帯特有の電波伝搬を楽しむことができます。
基本はＣＷモードで周波数を入れるだけ、シンプルなソフトです
周波数の設定などが難しいラジオテレタイプですが、KG-DGPSは受信機の受信モードをCWにして周波数は割り当て周波数を入れるだけです。 後はKG-DGPSの中心周波数を設定するだけでデコードすることがきます。SSBによる受信も可能です。
各国の主要ＤＧＰＳのデコードに対応
KG-DGPSはアメリカのGPSに加えてロシアのGLONASSに対応した主要な１１のメッセージをデコードすることができます。 また伝送速度は200bpsのほかにも100bpsに対応しているため、各国からのDGPS信号を幅広くデコードすることができます。
| ダウンロード |  |
| ダウンロードはこちらから。フリーウエアなのでご自由にダウンロードしてご使用いただけます。 ファイルの解凍方法 ファイル一式（ZIP圧縮ファイル）を下記の「ダウンロードはこちらから」をクリックして、フォルダを指定してダウンロードします。 解凍作業はWindowsに標準で解凍プログラムが入っている場合は圧縮ファイルをダブルクリックで開き表示されたフォルダ内のファイルを別のフォルダへコピーします。 解凍時表示されたフォルダは圧縮ファイルの中身を表示するだけの仮の状態なので、必ず別のフォルダへファイルをコピーして解凍を完了させて下さい。 また圧縮ファイルを右クリックしてメニューに「すべて展開」という項目がある場合は、これをクリックすることで解凍することもできます。 標準で解凍プログラムが入っていない場合は別途解凍ソフトにより解凍を行います。推奨する解凍ソフトはLhaplusです。 詳しい使用方法は同梱されているreadme.txtを参照してください。 はじめてソフトを使う場合は、一度readme.txtをお読みになってからソフトを起動してください。 他のサイトや記録媒体による無断な再配布は原則禁止、雑誌など公共の場でのご紹介時にもご連絡をお願いいたします。 |  |
ダウンロード・バージョン : 1.0.0

ダウンロードはここをクリック

ファイル内容

動作環境

ビルドアップ情報

圧縮形態：ZIP

ダウンロード容量：425KB

ファイル内容：

OS

CPU
メモリ
画面解像度
画面表示色

サウンド

推奨受信機

Windows XP/Vista/7

Celeron 1.06GHz 以上

1GByte 以上

1024x768pxcel以上

32ビット

48kHz16bitステレオ録音対応

AOR AR5000A

2012/1/6 バージョン 1.0.0 Build000リリース

kgdgps.exe

readme.txt

プログラム本体

説明書

←もどる