| デジタル画像伝送ソフト　<< ＫＧ−ＳＴＶ >> |  |
| KG-STVはアマチュア無線機のFMやSSBモードを使ってデジタル画像を送受信することのできるソフトウエアです。 無線機とパソコンのサウンドカード、RS232Cを接続するだけで使用することができます。 |  |
| ＫＧ−ＳＴＶの特長 |  |
|  | 無線機とＰＣをつなぐだけのソフトウエア送受信ソフトです |  |
KG-STVはパソコンのソフトで信号処理を行い変復調を行うソフトウエア処理なので外部に専用のモデムを接続する必要はありません。 無線機の外部スピーカ端子、マイク端子、PTT端子とパソコンのサウンドカードとRS232C（+回路）を接続するだけで使用できます。
画像をJPEGに圧縮・デジタル化、画素ブロックごとに伝送します
KG-STVでは用意されたbmpやjpegファイルを取り込み、JPEGに圧縮して16x16の画素ブロックごとに伝送します。 そのためアナログSSTVのように画面が走査されるほか、途中から画像を受信することもできます。
受信できなかったブロックを再送してもらう再送要求機能を搭載
ノイズやフェージングなどで受信できなかったブロックは黒く抜けて表示されます。 この抜けた部分だけのデータを再送してもらう機能を搭載。画像を完全に再生することが可能です。
| ダウンロード |  |
| ダウンロードは下の「Click here to download」から。フリーウエアなのでご自由にダウンロードしてご使用いただけます。 ただし他サイトや記録媒体による無断な再配布は原則禁止、雑誌など公共の場でのご紹介時にもご連絡をお願いいたします。 |  |
ダウンロード・バージョン : 1.0.1 |  | Click here to download
|  | ファイル内容 |  | 動作環境

ビルドアップ情報

圧縮形態：ZIP

ダウンロード容量：498KB

ファイル内容：

OS

CPU
メモリ
画面解像度
画面表示色

サウンド

Windows Vista/XP

Celeron 1.06GHz 以上

1GByte 以上

1024x768pxcel以上

32ビット

48kHz16bit録音対応

2010/6/29 バージョン 1.0.1 Build000リリース

2010/6/30 Build001リリース

2010/7/1 Build002リリース

2010/7/7 Build003リリース

2010/7/11 Build004リリース

kgstv.exe

readme.txt

プログラム本体

説明書

←もどる