## Как диггеры старинный ход раскопали

Зачинщиком этой эпопеи опять выступил Михаил, сообщивший Мутабору о том, что на склоне в центре Питера он заметил кирпичный свод уходящего под землю хода. Мутабор в свою очередь посетовал, что он почти в том месте год назад гулял, да до свода-то и не дошёл. В общем, дело наклёвывалось интересное, и диггеры быстро собрались и выдвинулись на место. А там картина им предстала следующая: действительно сильно засыпанный портал имел место быть (фото 1). Заглянув внутрь, исследователи увидели продолжающийся на несколько метров низкий ход, в конце-концов смыкающийся с потолком (фото 2). А ещё, присмотревшись, можно было заметить, что ход кто-то уже пытался откопать, да только энтузиазма у тех копателей что-то маловато оказалось... Рядом с порталом лежали несколько кирпичей (фото 3) со старинными клеймами, вероятно, выпавших из кладки хода.

В описываемый поход диггеры не взяли с собой никакого инструмента, и поэтому ушли ни с чем. Правда совсем рядом они обнаружили замечательный объект, но это уже совсем другая история. А здесь стало ясно, что без серьёзной копательной подготовки не обойтись.

Поэтому в следующий раз Мутабор, Михаил и его друг Василий явились на место с совковой лопатой и вёдрами. Поначалу рассыпчатый песчаный грунт поддавался на ура, и вот уже копатель целиком скрылся под сводом хода (фото 4). Дальше пошла порода плотнее, и копать совковой лопатой становилось всё труднее. Пошарившись по окрестностям, диггеры нашли стальной прут, которым стали рыхлить землю, и дело вновь заспорилось. Они углубились настолько, что работать приходилось втроём: один копал, второй подносил вёдра с землёй до входа, а третий их выносил (фото 5). Для экономии сил копать решили не на всю ширину хода (около метра), а меньше, так, чтобы удобно было работать. Заодно срез оставшейся породы наглядно показывал последовательность слоёв (фото 6). Внизу шла глина, выше располагался слой земли, а сверху песчаная почва, копать которую было легче всего. Уже после первого дня открылся приличный участок хода (фото 7).

Через некоторое время, придя на место полюбоваться на ход, Мутабор остолбенел: ход оказался завален ветками и как будто прикопан! Мутабор поделился увиденным с Михаилом, и вдвоём они ещё раз сходили проверить состояние хода. На этот раз, посветив фонариком внутрь, они удивились ещё больше, чем в первый раз Мутабор. Ход был не прикопан, наоборот, кто-то пытался его раскопать, а перед уходом замаскировал ветками. Причём копал необычно: в толще грунта был проделан узкий ход, заканчивающийся у какого-то отверстия в кладке потолка — возможно, повреждения кладки, а может быть, и специально устроенного там люка (фото 8). Друзья оставили записку с указанием адреса этого сайта, просьбой выйти на связь и пожеланием успехов. Через некоторое время энтузиаст-одиночка по имени Саша откликнулся. Как оказалось, он копал сапёрной лопаткой, складывал землю в таз и в одиночку выносил!

В следующий раз Михаил с Сашей ещё покопали, на этот раз нормально, с лопатами и вёдрами, а потом дело продолжили Михаил и Мутабор, доведя длину откопанной части до внушительной величины (фото 9 и 10). Внезапно оказалось, что кладка пола вдруг обрывается. До этого момента в туннеле имелся кирпичный пол, причём он состоял из горизонтальной части в центре и закруглений ближе к стенам. А потом кладка резко оборвалась, уходя вглубь (фото 11), причём было видно, что это не дефект, а следствие какого-то замысла строителей. Как глубоко она уходит, выяснить не удалось, так как чуть ниже уровня пола начинались грунтовые воды (фото 12).

Постепенно диггеры докопались (в прямом смысле, на этот раз оправдывая своё название на 100%) до отверстия в потолке. Судя по ровным краям, это оказался не дефект в кладке, а люк, впоследствии заложенный бетонной (а может, и каменной) плитой и засыпанный землёй (фото 13).

А в следующий раз Михаил и Василий, продолжив работу, поняли, что дальше копать нельзя. Дело в том, что с самого обнаружения хода диггеры пытались прикинуть, насколько хорошо он мог сохраниться и что их может ожидать за земляной пробкой. Дальше по направлению хода его пересекала дорога, а под ней, согласно РГИС'у (это такое всепитерское госпалево для тех, кто знает) шли многочисленные инженерные сети. В душе исследователей теплилась надежда, что они прошли выше хода, но увы... Кирпичная кладка оборвалась, причём на это раз было ясно, что она просто порушена, края её были неровные, а в грунте попадались кирпичи и их обломки (фото 14). Вверху за пределами кладки открывалась какая-то полость, из которой свешивались корни деревьев (фото 15). Копать дальше было опасно, так как без крепи грунт мог просто обвалиться, засыпав копателей, к тому же была вероятность напороться на коммуникации. И не было уверенности, что где-то дальше ход сохранился. Поэтому оставалось сфотографировать результаты работы (фото 16, 17) и на том остановиться, иногда приходя навещать этот уютный участок дважды рукотворной подземли, возвращённый к жизни усилиями четырёх диггеров, где так приятно посидеть в жаркий летний полдень, наслаждаясь блаженной прохладой...

Copyleft Plutonia 2012
Так, номерок не забываем:

<< |  |
>> | Закрыть

Назад
Вверх
Eng