Een 3 kanaals kristalzender voor de 48 mtr band Dit is een geschikt project om te beginnen op KG. Met het vermogen van rond de 10 watt heb je voldoende power om in heel europa te worden gehoord |

| Over deze zender is ook weer niet zoveel te vertellen , standaard kristal oscilator met daarachter een paar trappen versterking breedbandig geschakeld dus geen moeilijke afstem kringen . Als modulator wordt hier weer de bekende A2000 gebruikt Deze oostduitse alleskunner is ook geschikt om direct de eindtrap te voeden maar in dit ontwerp heb ik gebruik gemaakt van een modulatie trafo waardoor de eindtraop op de volle 12 volt werkt Hierdoor bedraagt het uitgangsvermgen 4 keer als wanneer de A2000 als serie modulator wordt gebruikt . In de seriemodulator schakeling staat er op de uitgang de halve voedingsspanning , met de modulatie trafo maak je gebruik van de volle voedingspanning en supponeert de trafo nog eens 12 volt modulatiespanning bovenop waardoor de piekspanning tijdens de volle modulatie pieken dus 24 volt bedraagt . Voldoende voor een ruime 10 watt uitgangs vermogen. Aan de uitgang heb ik gebruik gemaak5t van een 1:4 Toroid trafo met daarachter een Band doorllaat filter met een doorlaat bandbreedte van 1 Mc . Binnen deze doorlaatband is de demping minder dan 0,2 dB , Op 2F bedraagt de demping al ruim 20 dB In de modulator schakeling wordt er weer gebruik gemaakt van een compressie regeling dmv. de twee led's en de BC 550 welke de ingang terug regelt . De bedoeling is dat de bovenste LED regelmatig oplicht met de modulatie , als de onderste LED ook gaat oplichten onstaat er zoveel basisspanning op de BC 550 dat deze in geleiding raakt en samen met de ingangsweerstand van 33 K een verzwakker vormd zodat de output omlaag geregeld wordt . Met het netwerkje van 4k7 , 47 uF en 100 K , 2k2 en 10 K aan de basis ingang wordt de Atack en Decay tijd van van de compressor bepaald De enige afregeling is de spoel van 0,25 uH aan de uitgang , deze wordt afgestemd met de 2200 pf condensator , deze spoel is een luchtspoeltje van 5 wind 1 mm draad door deze wat in te drukken of uit te trekken wordt de eindtrap op maximale output afgeregeld. Als voedingstrafo gebruik ik een 18 Volt 2 Amp ringkerntrafo met brugcel en een dikke FET als spannings stabilisator Hieronde de zender in aanbouw Geleeh links zien we het voedings gedeelte , het middelste prinje is de modulator , rechts de zender print Schuin onder de gele Toroid trafo is de 5 windingen luchtspoel te zien door deze in te drukken of uit te trekken wordt de PA op maximale output afgeregeld Op het voorpanaal slechts twee knoppen , de modulatie diepte regelaar en de kristal schakelaar Verder heeft deze zender geen afregel organen wat hem tot een lekker probleemloos zendertje maakt voor kortegolf gebruik , aanzetten en gebruiken , geen kopzorgen over afstemmingen , aanpassingen of andere moeilijke toestanden , gewoon een probleemloos muziekdoosje Omdat ik in het verleden zeer leuke resulteten heb geboekt met verschillende Magnetic Loop Antenne's heb ik voor deze zender ook een loop antenne gebouwd , ditmaal in een lightwight uitvoering , dus nu een geen dikke koperen buis maar ik heb gebruik gemaakt van een dubbele coaxkabel als straler welke op de plaats wordt gehouden door een houten constructie . de afmetingen zijn geworden 100 x 75 cm voorzien van een 2 x 500 PF afstem condensator waarmee een bereik wordt gehaald van 2 tot 14 Mc . Met wat buig en knipwerk heb ik de inkoppellus maximaal afgeregeld in het gebied rond de 6 - 7 Mc Met deze loop en de zender lukte me het deze week een CW verbinding te maken met een station in Aachen ( 173 Km ) Met Phone lukte het net niet , hoofdzakelijk door de slechte middag condities op 40 mtr maar het CW rapport was een stready RST 425 ondanks de wat ruwe manier van sleutelen met de Key rechtstreeks in de voedingslijn van de eindtrap . Ik zit er nu over te denken een vergelijkbare zender te bouwen metCW , FSK en BSPK mogelijkheid voor 40 en 20 mtr Hier een paar fotos van de complete set ( zender + antenne ) Uiteindelijk komt er op het frontje nog een extra kristalvoet zodat er naar keuze nog een extra kanaal kan worden gekozen Verder moet het frontpaneel nog worden bedrukt. Deze zender werkte goed in het gebied van 8 tot 3 Mc zodat deze ook voor 80 Mtr CW of Phone ( 3705 AM kanaal ) bruikbaar is. Al met al is dit een bijzonder leuke set voor kleinbehuisden of als je op een flat zit zonder tuin , niet alleen voor 48 Mtr piraten stations maar ook voor het meer serieuze 40 of 80 mtr amateur werk , zowel in CW maar ook voor het eenvoudiger AM Phone werk . Tenslotte hier de compleet afgebouwde zender , voor directe 220 volt aansluiting . 3 ingebouwde kristallen + 1 externe stand met aan de voorzijde een voetje voor een extra kristal naar keuze . Voorzien van Audio compressie en twee Ledjes voor 75 en 95 % modulatie diepte Tulp ingang voor het audio . De gehele zender is NoTune , gebouwd in een stevige stalen behuizing .