Waar zijn die piraten nu te horen, en met welke radio ? Englisch translation on the page bottem However i'l didt found the time to moderate the translation , so its not gramatical correct |

| Vooral de laatste jaren , nu er steeds meer kortegolfdiensten worden vervangen door digitale diensten en sataliet verbindingen komen er steeds meer lege plekken op de kortegolf band , op deze lege plekken zijn een aantal spotfrequentie's ontstaan welke door piraten stations worden gebruikt. Waar u wel aan moet denken dat dit vaak zwakke signalen zijn , piraten werken overwegend met laag vermogen , soms zelfs met minder dan 1 watt , maar zelfs een station wat met 10 , 50 of zelfs 200 watt werkt zal in sterkte nog niet vergelijkbaar zijn met de ontvangst van de omroep of util stations welke vele tientallen kilowatt's gebruiken, voor ontvangst van piratenstations worden er dus nogal wat eisen gesteld aan uw ontvanger en antenne systeem . Met een lowcost "wereldpntvanger" van 10 , 20 of zelfs 100 euro zult U dan ook meestal geen piraten kunnen ontvangen , tenzij er toevallig een in uw achtertuin zit. Een ontvanger moet gevoelig zijn , een goede frequentiescheiding hebben , een acurate frequentie uitlezing hebben ( liefst digitaal) , de afstemming moet een goede fijnregeling . hebben zodat u tot op de kilohertz nauwkeurig kunt afstemmen en de ontvanger mag niet overstuurd raken door harde signalen . De bekende Gamma , Kwantum , Karwei , Hema en C1000 " wereldradio's" vallen dus gelijk al af , leuk om op vakantie naar Radio Nederland wereldomroep te luisteren maar verder kun je er echt niets mee. Ook de z.g. breedband scanners zijn tenzij u zelf de nodige modificaties aanbrengt niet geschikt. Deze zijn natuurlijk wel geschikt voor de VHF en UHF banden Welke ontvangers zijn dan wel geschikt ? Goede communicatie ontvangers zoals die door zendamateurs en radiodiensten worden gebruikt , hou dus rekening met een prijsklasse van 800 - 3000 euro voor een goede ontvanger . Gelukkig zijn er vaak gebruikte ontvangers te koop voor veel minder geld welke uitstekend geschikt zijn . Ook zijn sommige goede buizenradio;s uit de periode 1940 -1965 voorzien van een of meerdere kortegolfbanden en hebben vaak uitstekende eigenschappen , jammer genoeg is de frequentie uitlezing hiervan vaak onnauweurig en is het afstemmen een beetje gokken en raden. Dump en leger ontvangers zijn meestal zeer goed maar groot en zwaar , is dit voor u geen bezwaar gan ik een dergelijke ontvanger zonder meer aanraden De absolute topper is natuurlijk nog steeds de Racal RA17 , te koop voor bedragen tussen de 200 en 400 euro , Dit vlaggeschip van de firma Racal heeft nieuw iets van 25000 gulden gekost ( 1970) maar weegt ongeveer 40 kg . Ook de Murphy B40 is een zware jongen die het goed doet . verder zijn er veel verschillende type's ontvangers welke . deel uitmaakten van legerradio's b.v. de ontvanger van de Angry nine , een setje wat in de periode 1950 - 1960 door het nederlandse leger werd gebruikt . Heel klein , gevoelig , goede schaalverdeling maar voorzien van batterijbuizen u zult dus zelf een geschikte voeding moeten maken . Verder de amateur ontvangers , veel gebruikt is de Kenwood R 1000 , de R2000 en de R 5000 , de Yeasu FRG7 , FRG 7700 . Afhankelijk van de staat waarin ze verkeren te koop voor bedragen tussen de 75 en 200 euro Net zo belangrijk als de ontvanger is de antenne en dat is echt wel wat meer dan een draadje aan de waslijn . een goede antenne hangt hoog en vrij en is voorzien van een coax aanvoerdraad naar de ontvanger met natuurlijk een goede aardleiding , op het web is voldoende te vinden over de aanleg van antenne's , lees hierover voordat u begint de tuin vol te spannen met draden . . Welke frequentie's ? Middengolf 1600 K/c en up Als eerste natuurlijk de middengolf , of eigelijk net daarboven . Dit was altijd al een klassieke piratenband . In het stukje van 1610 tot 1650 Kc zijn dagelijks wel piraten te horen vooral s'avonds is het hier vaak druk , er wordt hier gewerkt met redelijk vermogen en sommige stations zijn tot ver buiten Nederland te horen . In de late avonduren zijn er soms ook stations te horen uit Griekenland , de Balkan en Spanje , Deze zitten vaak in het stuk van 1650 toit 1689 K/c Ook deze band is al conditie afhankelijk , zomer's en overdag is de ontvangst vaak een stuk minder met veel ruis en storing Overdag zijn er ook piraten te horen onder de 1600 Kc ,veel gebruikte kanalen zijn : 1473 , 1503 , 1566 , 1584 K/c maar ook 1350 en 1188 wordt wel gebruikt Het is raadzaam voor dit stuk onder de 1600 K/c alleen PLL of kristal gestuurde zenders te gebruiken en exact het europeese raster aan te houden. Dat de meeste piraten een zo hoog mogelijke frequentie kiezen is om met de meestal te korte antenne's toch een redelijke afstraling te verkrijgen Je hebt op Mg twee soorten stations LPAM en MPAM , de LPAM stations maken meestal radioprogramma's voor de directe omgeving , vaak met vermogens van 5 watt of minder Deze stations houden meestal een vaste frequentie aan en zijn vaak op vaste tijden en met een vaste programering in de lucht . deze stations hoor je overwegend onder de 1600 Dan zijn er de MPAM stations welke werken met vermogens van 25 watt en hoger , soms tot 1 kw Deze zijn overwegend boven de 1600 te vinden , soms ook wel met lange uitzendingen maar toch meestal te horen in QSO ronde's van soms wel 5 of 10 stations welke onderling rapporten met elkaar uitwisselen . Vaak ligt de nadruk bij deze stations meer op het experimenteren met techniek , antenne's en geluidsweergave. Lage kortegolfband 100 mtr 2,9 tot 3,1 M/c Deze band is een beetje een buitenbeentje en wordt eigenlijk alleen in Rusland gebruikt , vaak met primitive AM gemoduleerde eigenbouw zenders In de late avond en nachtelijke uren zijn deze AM zenders ook hier in Nederland vaak goed te horen 76 meter Het stukje van van 3900 tot 9390 Kc is een typische avond band waar laagvermogen stations goed te horen zijn . Met 2 - 4 watt zijn deze stations door heel europa te horen Overdag is deze band praktisch onbruikbaar , hoewel er heel soms amerikaans stations te horen zijn. Vooral in de weekend's zijn er stations aktief . Rond de 3950 tot 3980 zijn sávond vaak extreem sterke omroepstations te horen waardoor dit stuk vaak onbruikbaar is voor laagvermogen zenders 52 meter Het stukje van 5700 tot 5900 wordt vooral de laatste tijd ook gebruikt , vooral als het op 48 mtr erg druk is .Conditie's vergelijkbaar met de 48 mtr band Dit is een rustige band waar meestal wel een leeg plekje te vinden is Midden kortegolf band band 48 meter Hier is de meeste aktiviteit , vooral zondag's zijn er vaak tientallen stations te horen in het stukje van 6230 tot 6420 Kc . spot en aanroep frequentie is 6300 Kc Het is een echte dagband , in de vroege ochtend zijn de conditie's vaak het beste , in de namiddag wordt het een stuk minder sávonds meestal niet meer bruikbaar. De meeste piraten werken hier met vermogens varierend van 300 milli Watt tot 50 watt 43 meter Dit is de meest gebruikte Amerikaanse piraten band , deze zijn soms hier hoorbaar in het stukje 6,9 tot 6,99 m/c 39 meter Ook deze band wordt hier in Europa door piraten gebruikt hoewel er niet zoveel aktiviteit is , in het weekend zijn er in de vroege ochtend soms stations te horen in het stukje van van 7400 tot 7500 K/c 25 meter Incidenteel wordt het stukje van 11.4 tot 11.5 M/c wel gebruikt . Het is een typische dagband voor " Outside Europe " verkeer Niet veel stations gebruiken deze band. 22 meter Incidenteel wordt het stukje van 12.1 tot 12.25 M/c wel gebruikt . ook dit is een typische dagband voor " Outside Europe " verkeer een enkele keer is hier iets te horen Hoge kortegolf band 18 meter Hier zijn al regelmatig enkele stations aktief tussen 15,01 en 15,8 M/c , als er conditie;s zijn is dit een uitstekende band voor daglicht DX 12 meter Een enkele keer is hier iets te horen rond de 26.05 tot 26.15 Mc Conditie;s vergelijkbaar met de 27 mc band , als er conditie's zijn heb je maar heel weinig vermogen nodig Soms worden uitgebreide 27 mc sets en antenne's gebruikt voor deze band . er wordt ook wel gewerkt in FM mode Nog Hoger in Frequentie : Hier komen we terechte in het VHF en UHF gebied Ook hier zijn een aantal piraten banden te vinden . De 31 M/c band Vroeger veel gebruikt hoofdzakelijk met omgebouwde 27 mc sets , de laatste jaren niet meer in gebruik aangezien zich hier de toegelaten draagbare telefoons zitten 4,5 Mtr band Betrekkelijk nieuwe band van 64 tot 68 M/c , ontstaan na het stoppen van de TV uitzendingen op de lage band Het is een leuke band met vaak bijzondere propagatie verschijnselen , ook is deze band nog steeds in Rusland in gebruik als omroep FM band . Er zijn reeds een aantal stations aktief op deze band . Een waarschuwing voor als je op deze band iets wilt gaan doen : De tweede harmonische valt precies in de civiele luchtvaart band Zorg dus dat je gebruikt maakt van een goede zender met een goed lowpass filter in de antenne en ga op deze band niet zitten " knoeien " 49 Mc Band Wordt heel incidenteel wel eens gebruikt met laag vermogen , meestal met oude draadloze telefoon sets 3 Mtr Band 87.5 - 108 M/c De standaard FM omroepband Al jaren een populaire band bij veel piraten waar je vroeger leuke uitzendingen kon doen , door de intensive bandbezetting van publieke , commerciele , regionale en lokale omroepstations bijna onbruikbaar geworden , verder heeft het gedrag van veel "Kilowatt piraten" er toe bijgedragen dat dit zo'n beetje een "Zelfmoord band " is geworden . De overlevingstijd voor een piraat op deze frequentie's kun je tegenwoordig uitdrukken in minuten i.p.v. weken. Sinds dit najaar is het gebruik van microzenders voor privegebruik toegestaan ( De bekende Linux en vergelijkbare zenders ) Het gebruik van een aparte ontvanger met lange Yagi richtantenne is natuurlijk gewoon toegestaan 60 cm band 480 - 490 M/c Was vroeger een geliefde band voor VHF DX verkeer , Ook tegenwoordig niet meer bruikbaar i.v.m. nieuwe digitale diensten op deze frequentie's 70 cm band Amateurband 430 - 440 Mc / Legale LPD toepassingen 343 - 434,7 M/c 10 milliWatt Hier is een stukje midden in de officiele amateurband vrijgegeven voor LPD toepassingen met een maximaal vermogen van 10 mWatt zoals draadloze koptelefoons , afstandbedieningen en 69 kanalen LPD portofoons Dit is de enigste band waar het toegestaan is voor niet gelicenceerde stations verbindingen te maken met zendamateurs d.m.v. LPD portofoons omdat deze allebei de legale status hebben . Verder kun je hier weer leuke dingen doen met legale hooftelefoon zender op een hooggeplaatste lokatie Zolang je het setje niet openpeutert ben je legaal bezig al zet je hem ook op een 30 mtr hoge mast Het gebruik van een aparte ontvanger met lange Yagi richtantenne is natuurlijk gewoon toegestaan 35 cm band 860 - 869 M/c , een nieuwe UHF band in opkomst , wordt al veel gebruikt door piraten voor overland DX verkeer vaak met omgebouwde ATF3 zenders het stukje rond de 863 M/c is vrijgegeven voor laagvermogen toepassingen zoals draadloze koptelefoons met 10 mW Zelfs met deze draadloze telefoons kun je leuke dingen doen als je de zender hoog genoeg zet , b.v. boven in de mast Zolang je het setje niet openpeutert ben je nog legaal bezig ook Het gebruik van een aparte ontvanger met lange Yagi richtantenne is natuurlijk gewoon toegestaan 22 cm band 1300 -1400 M/c Experimentele SHF band net boven de 23 cm amateurband wordt gebruikt voor richt verbindingen met FM TV enz . 13 cm band 2440 Mc Ook al weer een semi legale band welke deel uitmaakt van de 13 cm amateurband welke veel wordt gebruikt voor amateur TV Ook de legale 10 mW draadloze video zenders werken in deze band , net als voor de 35 cm band geldt hier weer , als je de zender van zo'n setje boven in de mast plaatst kan die een aardig eind komen en ben je nog legaal bezig , zolang je het setje niet openpeuterd . Het gebruik van een aparte ontvanger met lange Yagi richtantenne is natuurlijk gewoon toegestaan Andere piraten banden ( non music ) Er zijn ook nog een aantal banden welke voor communicatie worden gebruikt door piraten , meestal in enkelzijband USB of LSB , maar soms ook in telegrafie , Telex en slowscan TV 85 meter 3,4 tot 3,48 Mc LSB Wordt soms gebruikt door hoofdzakelijk Duitse stations in de avonduren Omdat er nog veel offiiciele stations van deze frequentie gebruik maken verdient het werken op deze band met de nodige voorzichtigheid te geschieden 45 meter De alternative CB Band loopt van 6600 tot 6700 Kc LSB Veel gebruikt in het verleden , de laatste tijd is het er tamelijk rustig , met minder dan 1 watt is het vaak mogelijk heel europa te werken Omdat er in dit gebied ook een paar luchtvaart frequentie´s zitten is het toch oppassen vooral als je ergens communicatie hoort in USB moet je beslist van die frequentie wegblijven. 21 meter Ook een alternative CB band , maar weinig gebruikt In het stuk van 13.95 tot 13.99 worden soms transatlantische verbindingen gemaakt 11 meter 26.00 - 27.999 m/c De bekende 11 meter CB band , hier worden alle mode´s gebruikt , AM FM , SSB , CW , TELEX , SSTV Hoewel de grote drukte van de periode 1970 - 1990 wel voorbij is kun je hier soms toch leuke dingen horen Lokaal zijn er nog steeds enkele stations aktief in FM op de 40 legale kanalen Op deze band zijn soms hele vreemde conditie's welke het midden houden tussen korte golf en VHF voortplanting De 11 jarige zonnevlekken cyclus maar ook warmte inversie en Tropo zijn van invloed . Vaak kun je zelfs met laag vermogen en in FM stations werken in zuid duitsland , oostenrijk , frankrijk en engeland In frankrijk en spanje wordt ook gebruik gemaakt van AM Onder kanaal 1 zijn in duitsland nog 40 legale kanalen en in Engeland zijn er behalve de standaard 40 kanalen FM er ook nog legale kanalen helemaal bovenin tegen de 10 mtr amateurband aan. Verder is er nog steeds veel DX verkeer in SSB , vaak wereldwijd . Er wordt gewerkt met calls welke bestaan uit een Prefix bestaande uit een landennummer ( zie elders op derze website ) een aantal letters welke meestal de CB club aangeven waar het station lid van is en een stations nummer SSB aanroep frequentie is 27.555 waar CQ wordt geroepen met opgave van de frequentie waar dit station dan gaat luisteren. Vroeger werd ook 26.285 als aanroep gebruikt maar daar is de laatste tijd geen aktiviteit meer Het is de laatste jaren erg rustig op de 27 M/c , maar nu de nieuwe zonnevlekken periode weer is begonnen worden de conditie's van dag tot dag beter en zal er weer een periode aanbreken waar het mogelijk is om zelfs met kleine vermogens wereldwijde verbindingen te leggen . De komende jaren kon het dus wel weer eens gezellig druk worden op de 27M/c. Het loont dan ook de moeite deze band goed in de gaten te houden , soms kom je er de meest verassende stations tegen uit alle delen van de wereld. Verder zijn er een aantal frequentie's welke voor digitale mode's worden gebruikt : Morse telegrafie ( A1) 27.495 - 27.505 Aanroep en algemene werkfrequentie 27.500 RTTY, PSK , BPSK31 27,450 - 27.510 SlowScan TV 27,690 - 27.705 Algemene werkfrequentie 27.700 Packet Radio 26.840 USB Vroeger was er een uitgebreid Packet netwerk op de kanalen 1 , 24 en 34 in FM mode , met de komst van het internet is dit netwerk echter verdwenen

| Geschikte Ontvangers in beeld :
| Zelfbouw . Als je de ervaring en kennis hebt om zelf een goede ontvanger te bouwen geeft het natuurlijk een enorme voldoening om daarmee piraten te beluisteren Je kunt je ontvanger net zo eenvoudig of ingewikkeld maken als je zelf wilt en helemaal aanpassen aan jouw eigen wensen.
| The Big one : De Racal RA17 Absolute topper . Zwaar , groot en alleen met een granaatwerper kapot te krijgen. Maar zonder meer de beste ontvanger die er ooit gemaakt is Gevoelig , enorm selektief , alband 0 tot 30Mc in 30 banden van ieder 1 Mc breed , elke band heeft een afstemschaal van 5 meter lang . Deze ontvanger kan dienst doen direct naast een 1 kilowatt zender zonder daar ook maar de minste last van te hebben . schakelbare filters van 26Kc tot 100 hertz Maar ga er nooit in schroeven ,want dan krijg je hem nooit meer goed Er wordt gebruik gemaakt van het barlow/wadley principe van drievoudige menging de hierin gebruikte bandfilters vragen een speciale procedure bij het afregelen en dit is zonder de geschikte meetopstelling onmogelijk Dit type ontvanger is tot diep in de 70ér jaren nog in gebruik geweest bij de interceptie dienst van het Nederlandse leger Diverse PTT diensten en Radio Holland
| Oude buizen radio's Deze zijn zeker niet slecht. vooral de wat oudere modellen zijn vaak zeer goed op de korte golf Vooral philips heeft een groot aantal modellen gemaakt welke bedoeld waren om in het voormalige Nederlands indie naar de nederlandse wereld omroep te luisteren Deze waren voorzien van een zeer goede bandspreiding en een extra prehselektie/ antenne versterker trap waardoor deze modellen bij uitstek geschikt zijn voor kortegolf ontvangst Ook de middengolf ontvangst is zeer goed . Omdat deze oude ontvangers nog niet waren voorzien van een ferriet antenne pikten ze praktisch geen lichtnet storing op en is de ontvangst veel beter dan van de moderne type's met ingebouwde antenne De Philips type's van net voor de oorlog met de volgende buis bezetting : EF22 RF versterker , ECH21 Mengbuis , ECH21 MF / AF versterker , EBL21 detector eindversterker / AZ1 gelijkrichter waren ontvangers met uitmuntende kortegolf eigenschappen Enkele type's hadden een speciaal bewerkte afstemcondensator waardoor de KG omroepbanden op de schaal werden uitgerekt Als de ontvanger "doof" is komt dat meestal door een slechte eerste ECH21 .
| de Murphy B40 Ook een echt slagschip , daar werden ze trouwens ook voor gebruikt Hoewel deze ontvanger van beduidend lagere klasse is dan de Racal RA17 is het toch een zeer goede ontvanger en ook lood en loodzwaar en ook weer niet kapot te krijgen In de dump vaak beduidend goedkoper dan de racal , wij je niet gelijk 200 - 400 euro uitgeven is de B40 een goede tweede keus na de Racal. Let wel op dat je de B40 hebt , er is ook een B41 , uiterlijk precies hetzelfde maar dat is een langegolf ontvanger Veel B40's hebben soms last van krakende kontakten op de golfbanden schakelwals Ga hier nooit aan schuren maar probeer de kontakten schoon te maken met een reepje vilt gedrenkt in tetra of tricloor ethyleen
| Heb je wat minder ruimte is de Kenwood R1000 , R2000 of de R5000 een relatief goede ontvanger de hiernaast afgebeelde R1000 wordt al jaren door mij gebruikt . Ook weer een allbander 0,5 tot 30 Mc Natuurlijk niet te vergelijken met de bovengenoemde leger en marine ontvangers maar toch gewoon goed. Tweedehands soms al voor minder dan 100 euro te koop Een veel voorkomende klacht bij de R1000 is een wegvallend display , dit komt meestal doordat de 5 volt stabilisator op de voedingsprint aan de onderzijde slecht kontakt maakt , even opnieuw doorsolderen
| Mag het echt een beetje geld kosten zijn er natuurlijk prachtige ontvangers te koop voor bedragen van 2 - 3 of 4 duizend euro en zelfs meer Je komt dan bij de absolute topmerken zoals deze zeer luxe Icom met DSP en zelfs een ingebouwde spectrum analyzer Hier heb je echt een dikke knip voor nodig
| Hier nog zo'n juweeltje met een prijskaartje van veel cijfers voor de komma Deze is van TenTec
| En hier twee echte Oldtimers De AR88 van voor de tweede wereldoorlog deze werden gebruikt in luchtvaart grondstations en de Eddystone 720 uit de jaren 50. Zeldzame ontvangers welke zeer gewild zijn bij verzamelaars
Where are the pirates now learn, and what radio? Especially in recent years, now more and more short-wave services are replaced by digital services and satalite connections, more and more empty spaces on the shortwave band, these voids are a number of spot frequencies are caused by the pirate stations are used. Where you have to think that this is often weak signals, pirates work predominantly low-power, sometimes with less than 1 watt, but even a station with some 10, 50 or even 200 watts will work yet comparable in strength to the reception of broadcasting stations which dozens or util kilowatt's use for receipt of pirate stations are thus quite a few demands on your receiver and antenna system. With a low cost "wereldpntvanger" 10, 20 or even $ 100, you'll usually no pirates, unless there happens to be a sit in your backyard. A receiver must be sensitive, a good frequency separation, have an accurate frequency readout (preferably digital), the tuning should be a good fine tuning . so you have to carefully tune the kilohertz and the recipient must not become overloaded by loud signals. The well-known Gamma, Quantum, chores, Hema and C1000 "World Radio" are so like all off, fun on holiday to listen to Radio Netherlands, but also you really nothing. The so-called broadband scanners unless you make the necessary modifications are not appropriate. These are of course suitable for VHF and UHF bands Which receivers are most suitable? Good communication receivers such as by radio amateurs and radio services are used, keep so consider a price range of 800 - 3000 euros for a good receiver. Fortunately, there are often used receivers for sale for much less money that are ideal. Also, some good tube radios, s from the period 1940 -1965 with one or several shortwave bands, and often have excellent properties, unfortunately The frequency readout onnauweurig and this often is to balance a little gambling and councils. Dump and military receivers are usually very good but big and heavy, this is for you do not mind gan I absolutely recommend such a receiver The piece is of course still the Racal RA17, on sale for between 200 and 400 euros, this flagship of the company Racal has something new 25,000 guilders (1970) but weighs about 40 kg. The Murphy B40 is a tough guy who does well. there are also many different types of receivers that are . part of military radios e.g. the recipient of the nine Angry, what a set in the period 1950 - 1960 by the Dutch army was used. Very small, sensitive, good scale but with battery tubes you'll have yourself a suitable power supply to make. Furthermore, the amateur receivers, is widely used Kenwood R 1000, the R2000 and R 5000, the Yeasu FRG7, FRG 7700. Depending on the state they find themselves for sale for amounts between 75 and 200 euros Just as important as the receiver is the antenna, which is really little more than a string on the line. a good antenna is high and free and has a coaxial feeder cable to the receiver with a good natural earth, the Web will find enough on the construction of antennas, read this before garden full effort begins with wires . . What frequency's? Medium 1600 K / c and up First the medium, or eigelijk just above. This has always been a classic pirate band. As part of its daily from 1610 to 1650 Kc or pirates told especially at night is often busy here, there 's work with reasonable performance and some stations are heard far beyond the Netherlands. In the late evening hours are sometimes hear stations from Greece, the Balkans and Spain, these are often in terms of toit 1650 1689 K / c Also this band has condition dependent, and summer daytime reception is often a lot less noisy and interference During the day there are pirates heard under the 1600 Kc, channels are commonly used: 1473, 1503, 1566, 1584 K / c but 1350 and 1188 is sometimes used It is advisable for this piece under the 1600 K / c only PLL or crystal-controlled channels to use and exactly the european grid to hold. That most pirates highest possible frequency to select the antenna's still mostly too short to obtain a reasonable radiation You have two types of Mg and MPAM LPAM stations, the stations are usually LpAm radio programs for the immediate area, often with powers of 5 watts or less These stations usually keep a stable frequency and often at fixed times and fixed with a ring in the air program. these stations, you hear mostly below 1600 Then there are the MPAM stations which operate with outputs of 25 watts and higher, sometimes up to 1 kw These are found mostly above 1600, sometimes with long broadcasts but usually heard in QSO rounds of sometimes 5 or 10 channels which reports to exchange among themselves. Often the emphasis in these stations more to experiment with techniques, antennas and sound. Low microwave band 100 m 2.9 to 3.1 M / c This band is a bit of a maverick and is actually only in Russia, often with primitive homemade modulated AM transmitters In the late evening and nighttime hours, these AM stations here in the Netherlands is nice to hear 76 meters The piece of from 3900 to 9390 Kc is a typical evening band low-power stations can be heard well. With 2 to 4 watts, these stations can be heard throughout Europe By day, this band practically unusable, although rarely heard American stations. Especially in the weekend's stations are active. Around 3950 to 3980 are often extremely strong evening broadcast stations to hear this piece so often unusable for low power transmitters 52 meters The piece from 5700 to 5900 is mainly used recently, especially on 48 meters is very busy.'s Condition similar to the 48 m band This is usually a quiet band to find an empty spot Small short-wave band 48 meters band Here is the most activity, especially Sunday's are often dozens of stations can be heard in the piece from 6230 to 6420 Kc. ridicule and call frequency is 6300 Kc It's a real dagband, in the early morning the condition are often the best, in the afternoon the evening a lot less often unusable. Most pirates operate with capacities ranging from 300 milli watts to 50 watts 43 meters This is the most used American tape pirates, which are sometimes heard here in the stretch from 6.9 to 6.99 m / c 39 meters This band is here in Europe used by pirates while there is not much activity in the weekend in the early morning sometimes stations can be heard in the piece of from 7400 to 7500 K / c 25 meters Incidentally, the piece from 11.4 to 11.5 M / c is used. It is a typical dagband for "Outside Europe" movement Not many stations use this band. 22 meters Incidentally, the piece from 12.1 to 12.25 M / c is used. this too is a typical dagband for "Outside Europe" movement one occasion, something to hear High short-wave band 18 meters Here are some stations already regularly active between 15.01 and 15.8 M / c, if condition, s is an excellent tire for daylight DX 12 meters Occasionally, something can be heard around 26.05 to 26.15 Mc Condition, s similar to the 27 mc band, if there are conditions you have very little power is required Sometimes large 27 mc sets and antennas for this band. There is also work in FM mode Even Higher in frequency: Here we find ourselves in the VHF and UHF range Here are some links to find pirates. The 31 M / c bond Formerly widely used mainly converted 27 mc sets, the last year no longer in use here since The mobile phones are allowed 4.5 Mtr band Relatively new band of 64 to 68 m / c, occur after discontinuation of the TV broadcasts on the low band It is a nice band, often with special propagation phenomena, nor is this band is still in use in Russia as FM broadcast band. There have been a number of stations active on this band. A warning if you want to do something this band: The second harmonic falls exactly in the civil aviation band So make sure you are using a good station with a good lowpass filter in the antenna and go on this band are not "mess" 49 Mc Band Is very occasionally been used in low power, usually with old wireless phone sets 3 Mtr Band 87.5 - 108 M / c the standard FM band For years a popular band that you used to much fun pirate broadcasts could do, by the intensive band occupation of public, commercial, regional and local broadcasters almost useless, has continued the behavior of many "Kilowatt pirates" have contributed to this sort a "suicide belt" has become. The survival time for a pirate's this frequency can now be expressed in minutes instead of weeks. Since this autumn is the use of micro-transmitters for personal use (the famous Linux and similar channels) The use of a separate receiver with long Yagi directional antenna is of course just allowed 60 cm band 480 to 490 m / c Was once a favorite band for VHF DX traffic, also is no longer usable due New digital services on this frequency are 70 cm band Amateur Band 430-440 Mc / Legal LPD applications from 343 to 434.7 M / c 10 milliwatt Here is a piece in the middle of the official amateur band released for LPD applications with a maximum capacity of 10 mWatt such as wireless headphones, remote controls and radios 69 channels LPD This is the only band allowed for stations not licensed to make contacts with amateurs through LPD radios because they both have legal status. Also find some great stuff to do with legal headphone transmitter on a high-level location As long as you do not set legally openpeutert you doing all you put him on a 30 meter high mast The use of a separate receiver with long Yagi directional antenna is of course just allowed 35 cm band 860 to 869 M / c, a new UHF band on the rise, is already widely used by pirates for overland traffic DX stations often converted ATF3 the piece around 863 M / c has been released for low power applications such as wireless headsets with 10 mW Even with these cordless phones allow you to do cool stuff if you put the transmitter is high enough, eg top of the mast As long as you do not set openpeutert you are still legally too busy The use of a separate receiver with long Yagi directional antenna is of course just allowed 22 cm band 1300 -1400 M / c Experimental SHF band just above the 23 cm amateur band is used for target compounds with FM TV etc.. 13 cm band 2440 Mc also been a semi-legal relationship which is part of the 13 cm amateur band, which is widely used for amateur television The legal 10 mW wireless video transmitters operating in this band, as for the 35 cm band is here again, when the sender of such a set top of the new station can be a pretty long and you are still legally occupied, as long as you do not set openpeuterd. The use of a separate receiver with long Yagi directional antenna is of course just allowed -------------------------------------------------- ------------------------------ Other pirate bands (non music) There are also a number of communication links that are used by pirates, usually in single sideband USB or LSB, but sometimes in telegraphy, telex and slow scan TV 85 meters LSB 3.4 to 3.48 Mc Is sometimes used by German stations mostly in the evenings Because there are many stations on this frequency offiiciele use it is working on this bond to be made with caution 45 meters The alternative CB Band runs from 6600 to 6700 Kc LSB Widely used in the past, lately it's fairly quiet, with less than 1 watt, it is often possible to work across Europe Because in this area are a few aviation's frequency is nevertheless careful especially if you hear something in the USB communication you should definitely stay away from that frequency. 21 meters Also an alternative CB band, but little used In terms of 13.95 to 13.99 transatlantic connections are sometimes made 11 meters 26.00 - 27.999 m / c The famous 11 meters CB band, where all mode are used, AM FM, SSB, CW, TELEX, SSTV Although the vast crowds of the period 1970 - 1990 is over, find fun things sometimes hear Locally, there are still some FM stations active in the 40 legal channels Those bands are sometimes very strange condition that's a cross between shortwave and VHF propagation The 11-year sunspot cycle, but heat tropo inversion and influence. Often you can even low power FM stations and work in germany, austria, france and england In France and Spain are also used by AM Under a channel in Germany is 40 legal channels and in England, apart from the standard 40 channels FM there are legal channels at the top against the 10 meter amateur band. Furthermore, there is still much DX SSB traffic, often worldwide. We work with calls which consist of a prefix consisting a country code (see elsewhere on website derze) a number of letters which usually indicate where the CB club member station and a station number SSB calling frequency is 27.555 where CQ is called the frequency with which this station than listening. Previously was used 26,285 as the call but there has been no more activity It is very quiet in recent years on the 27 M / c, but now the new sunspot period has started, the conditions are better from day to day and there will be a period where it is possible to break even with low power global connections. The coming years could be so fun again pressure on the 27M / c. It's worth the trouble the band to keep an eye, sometimes you will find the most surprising at stations from all over the world. Furthermore, there are a number of frequency's which are used in digital mode: Morse telegraphy (A1) 27495-27505 Invocation and general operating frequency 27,500 RTTY, PSK, BPSK31 27.450 to 27,510 Slow Scan TV from 27.690 to 27,705 27,700 General operating frequency Packet Radio USB 26,840 There used to be an extensive network packet on channels 1, 24 and 34 in FM mode, with the advent of the Internet, this network has disappeared