Een kleine nabrander voor Linex en andere FM microzenders |

| Deze kleine schakeling kan direct worden aangestuurd door de uitgang van een kleine micro FM zender De eerste twee trappen zijn in SMD uitgevoerd deze print ( 1 x2 cm ) wordt zo dicht mogelijk bij de uitgang van het IC geplaatst de uitgang van dit printje gaat naar de BF 199 welke in een afgeschermd deel wordt geplaatst , aan de uitgang van de BF199 is ongeveer 100 mWatt beschikbaar wat voldoende is om tot ongeveer 500 mtr in de omtrek een ruisvrij stereo signaal te verzorgen bij gebruik van een 75 cm spriet antenne direct op het kastje gemonteerd.