Een Stevige MG zender met een 807 in de PA Dit is een geschikt project om te beginnen op MG . Met het ruime vermogen van rond de 30 watt kun je een behoorlijk eind in de omgeving tetteren |

| Deze twee traps zender is ook weer een klassiek ontwerp , Het ontwerp is dermate stabiel dat dit ontwerp in de 40er en 50 er jaren ook nog frequent gebruikt werdt als Phone amateur zender voor de 160 en 80 mtr band .Voor voldoende modulatie diepte heb je een 35 -40 watt versterker nodig Als modulatie trafo is een stevige uitgangstrafo of zelfs een voedings trafo bruikbaar . Met de aftakkingen op de Tankspoel kun je de beste antenne overdracht kiezen , pin je niet vast op de impedantie , vooral op de lage frequentie's kun je de meest exotische antenne impedanties verwachten varierend van een paar Ohm tot 200 - 400 Ohm of zelfs meer . Veel belangrijker is de maximale energie overdracht van zender naar antenne . Als voeding heb je 500 - 600 Volt nodig , deze moet ongeveer 100 - 150 mA kunnen leveren , bij een goede antenne afstemming moet je zeker 30 watt in de antenne kunnen krijgen , voldoende om vooral in de avonduren ook nog leuke skip verbindingen te kunnen maken en het goed mogelijk is dat het signaal tot ver in Engeland , Zweden , Spanje en Italie te horen zal zijn . Overdag kun je afstanden van 50 - 70 Km verwachten , afhankelijk van de antenne opstelling