Een eenvoudige modulator voor kleine buizenzenders tot 10 watt

Deze versterker gebruikten we vroeger heel vool als modulator , zelfs een 807 zender kun je hiermee nog voldoende diep moduleren .
In de tijd dat dit schema is ontstaan , zo rond 1957 gebruikten we meestal nog een EF86 als microfoon buisje i.p.v. de hier toegepaste transistortrap
In die tijd werd er meestal een kristal microfoon gebruikt ( het bekende koplamp model van Ronette ) Deze waren ultra hoog ohmig en konden direct op op het rooster van de EF 86 worden aangesloten . Omdat de tegenwoordige microfoons meestal laagohmig zijn heb ik hier dit transistor trapje gebruikt .
hier kun je direct een dynamische microfoon op aansluiten maar b.v. ook de bekende electret microfoons welke veel bij computers worden gebruikt
D.m.v. de 10 K weerstand krijgt deze dan de benodigde voorspanning , Het transistor trapje kan weken of zelfs maanden werken op een 9 volts batterij