Een 5 Watt zender voor de lage band ( 530 - 750 Kc ) |

| Dit is een kleine LPAM zender voor het lage gedeelte van de middengolf band . Uitgangs vermogen is ongeveer 5 watt en er wordt gebruik gemaakt van een BD 137 als eindtransistor welke wordt gevoed door een power OpAmp van het type A2000 . Dit is een bijzonder robuuste OpAmp welke gemakkelijk in staat is ruim 10 watt audio te leveren aan belastingen van 2,5 Ohm en lager bij een 12 - 14 Volt Voedingstpanning . Deze A2000 is gemaakt voor 12 - 14 Volt voedingsspanning maar verdraagt zelfs spanningen tot 25 volt . VAnaf de uitgang mogen er stromen worden betrokken tot 2 Ampere en dit is dus ruim voldoende voor onze eindtrap. Het IC heeft een overload protectie welke de uitgang afschakeld bij overbelasting en zo dus de eindtrap spanningsloos maakt De zender zelf is een drietraps schakeling met de BC 550 als oscilator , afgestemd met een 2stuks BB112 en een extra condensator om het bereik te verdelen in twee stukken , 530 - 600 en 600 tot 750 Kc , de VFO wordt gestabiliseerd met een 78L08 , Verder is er voorzien in een audio compressor dmv een CB 550 welke de ingangsgevoeligheid terug regels als de modulatie diepte de 100 % nadert . Hiervoor is nog weer een LM741 OpAmp geschakeld als Low Pass filter met een cutoff frequentie van 4700 Hertz . De zender wordt met een ferriet trafo uitgekoppeld , deze bestaat uit een vie4rtal windingen op een ringkern . iedere wikkeling heeft een zelfinduktie van 22 uH . De uitgang hiervan is doorverbonden met een antenne verlengspoel , de waarde hiervan is afhankelijk van de antenne lengte Voor een draadlengte van 17 mtr kwam ik uit op 900 uH , d.m.v. een inschuifbare ferriet kern kan deze spoel getuned worden op de gewenste resonantie frequentie . Bij 12 volt neemt deze zender ongeveer 1 - 1,3 Ampere op bij een goede antenne aanpassing .
| En hier het complete zendertje in fr becende minicom behuizing , het is het kastje in het midden . Hieronder een tweede uitvoering dit is een 1 watt uitvoering Met een axtra schakelaar voor een groter frequentie bereik zoals dat ook in het schema is aangegeven.