Een gevoelige Superheterodyne ontvanger met slechts twee buizen .

Deze ontvanger is ondanks zijn eenvoud toch een volwaardige superhet met een mf van 455 Kc

Ik heb hem ooit eens gebouwd toen ik snel even een gevoelige ontvanger nodig had als tweede toestel

Ook weer een van die ontwerpen die snel even klaar moesten en waae ik geen fotos van heb , vandaar alleen een schema maar hij is gemakkelijk na te bouwen

Met de 80 Pf trimmer wordt eenmalig de terugkoppeling goed ingesteld .