Een universeel toepasbare schermroosterstroom modulator

Deze schakeling heb ik oorspronkelijk toegepast in mijn 2 x EL 519 zender , maar deze is bruikbaar voor iedere buis welke werkt met schermroosterspanningen tot ongeveer 400 volt en schermroosterstromen tot maximaal 40 mA , waardoor zelfs buizen zoals b.v. de 813 de 4CX400 of de QB 3/300 nog met deze modulator kunnen worden gemoduleerd . als voedingstrafo kan er een normale trafo uit een oude buizen radio worden gebruikt . D.m.v. een brug gelijkrichter met 4 stuks 1N4007 wordt de hoogspanning gelijkgericht. Door gebruikt te maken van het "swinging Choke " principe dus geen elko aan de diode brug maar direct de afvlak smoorspoel ontstaat er een goed gereguleerde spanning welke niet
afhankelijk is van de belastingsstroom . Met de gebruikte trafo van 2 x 240 volt ontstaat hier een constante spanning van 450 volt welke met de EL 86 wordt gemoduleerd en terug geregeld naar de gewenste waarde welke met de 1 meg potmeter kan worden ingesteld en welke met de twee meters aan de uitgang kan worden ingesteld .
Kritisch is de condensator roosterlek weerstand combinatie tussen de twee ECC 81 helften , de waarde 10 nf / 3m3 voldoet her het beste
met de verhouding tussen deze twee waardes wordt ook de " level up " waarde ingesteld , het omhoog reguleren van de draaggolf tijdens de modulatie
Behalve als G2 modulator voor grote zenders is deze schakeling ook uitstekend geschikt als normale anode modulator voor kleine LPAM zenders met b.v. de EL 84 in de eindtrap . kleine zenders tot ongeveer 5 a 12 watt kun je met deze schakeling zeer mooi moduleren , door het ontbreken van een modulatie trafo kun je een zeer hoogwaardige en diepe modulatie verkrijgen met een mooi doorlopende lagetonen weergave
Met de gebruikte buis uit de 500 serie kun je gemakkelijk stromen to 150 mA moduleren
Heb je minder vermogen nodig kun je ook de laatste ECC 81 weglaten en een EL 84 of EL 86 als modulator buis gebruiken , je kunt dan stromen tot ongeveer 40 mA ruimschoots moduleren.