Een KG en MG zender met twee buizen |

| Deze zender maakt gebruik van twee buisjes en is geschikt voor middengolf en kortegolf . Het uitgangs vermogen is ongeveer 3 watt en er wordt gebruik gemaakt van een kleine computer audio box als modulator versterker de oscilator heeft een afstembereik van 3.2 tot 7,7 M/c . dmv. een opsteek mudu;e met een extra condensator wordt het afstem bereik omlaag gebracht naar 1,4 tot 1,7 Mc zodat de zender ook geschikt is voor de middengolf waarbij er dan de antenne spoel wordt verwisseld Voor de KG wordt er gebruik gemaakt van een antenne spoel van 25 wind 0,7 mm draad op een 16 mm spoelvorm met de antenne aftakking op 6 wind De antenne spoel voor de middengolf heeft 75 windingen 0,5 mm draad ook op 16 mm met de aftakking op 22 windingen. De oscilator spoel is gemaakt met 25 wind 0,4 mm draad op 16 mm met de aftakking voor de kathode op 11 wind. Voor de voeding wordt er gebruik gemaakt van een 12 volt 2 A adapter zoals veel wordt gebruikt voor halogeen lampen . op de zender wordt deze 12 volt gebruikt voor de gloeispanning en met een tweede trafo weer omhoog gebracht naar 220 volt voor de anode spanning de gebruikte modulatie trafo voor het audio is een kleine 9 volts trafo waarop de luidspreker uitgang van een computerbox is aangesloten als modulatie versterker . Dit is een eevoudig en probleemloos zendertje waarmee zowel op korte als op middengolf verassende resultaten kunnen worden behaald.