Een middengolf antenne die altijd werkt .

De antenne is het belangrijkste deel van iedere zender en ontvanger , daar zijn we het wel over eens. Voor de middengolf komt daar dan nog bij , de aarde .
Zonder aarde werkt geen enkele entenne goed . Ja een dipool of andere symetrische antenne , die doet het ook zonder aarde . Maar een dipool heeft hoogte nodig
minstens een halve golflengte anders straal je het meeste vermogen recht omhoog . Leuk voor de NVIS mode natuurlijk maar op Middengolf heb je daar niet
veel aan . En ik zie mij nog geen twee of drie 90 mtr hoge masten in de tuin plaatsen om een dipool op te hangen .

Wel je een goede ontvangst waarborgen op middengolf zul je het moeten hebben van een vertikale antenne welke een goede grondgolf afgeeft .
Dat kan bv. met een 1/4 golf straler , maar ja weer die hoogte , voor de middengolf is een 1/4 golf al gauw 50 mtr of meer .
Gelukkig hoeven we niet die hele 50 mtr omhoog te brengen , in het onderste deel loopt de hoogste stroom en die is verantwoordelijk voor de grondgolf .
We kunnen dus het laatste deel van de antenne wel horizontaal spannen , Dit noemen we de "inverded Vee Antenne " een vertikaal gedeelte ( liefst zo lang mogelijk natuurlijk ) en een horizontaal gedeelte als top belasting om er voor te zorgen dat er aan het begin een flinke stroom loopt .

Ook mogen we de draad nog wel een stuk korter maken , een 1/8 tot 1/10 golf of zo , wel heb je dan een aanpassings netwerk nodig om de draad electrisch langer te maken
Verder hebben we natuurlijk een goede aarde nodig waarbij niet de die
pte van de aarde belangrijk is maar het oppervlakte . Hoe meer aarddraad hoe beter . Het hoeft niet eens te worden ingegraven . Op de grond of er net boven is ook goed , als het maar lang is en als het er maar veel zijn , hiervoor kun je gewoon vd draad gebruiken , zwart 1,5 instalatie draad
is prima , koop een bos van 100 mtr bij de bouwmarkt ( 15 - 17 euro ) en leg zoveel mogelijk draden in de tuin , langs de tuin , onder de tuin , enz . gebruik die volle 100 mtr maar dan weet je zeker dat het goed is . Laat de uiteinden allemaal bij elkaar komen achter in de tuin , daar waar je de tuner gaat plaatsen.

Dan de ophangpunten , zorg er voor dat er geen dempende materialen in de buurt zitten van het vertikale gedeelte , ga je draad dus niet omhoog spannen langs een metalen mast
In het oude Indie gebruikten de oldtimers meestal bamboe , maar helaas komen we dat hier niet zo frequent tegen . Fiber is echter ook uitstekend , je koopt soms voor 5 tot 10 euro
al een leuke fiber hengel , probeer er een te vinden van 7 - 10 mtr en gebruik deze als ophangpunt voor het begin van de antenne . Natuurlijk achter in de tuin en in geen geval dicht bij het huis , je wilt je energie toch wegstralen en niet als extra huisverwarming gebruiken . Zorg dus dat het vertikale deel zo ver mogelijk weg staat , span het horizontale deel richting huis
en laat het 1 of 2 meter voor de bebouwing eindigen , Gebruik voor het laatste stuk een nylon koord . De antennedraad hoeft niet eens zo heel dik te zijn 0, 5 tot 0,7 mm emailledraad
is uitstekend , voordeel is dat het bijna onzichtbaar is .

Wat je verder nog nodig hebt is een afstemcondensator van 300 - 500 pf , een stuk plexiglas om die condensator mooi geisoleerd op te stellen ( een plaatje nylon is ook goed , ( zo'n wit broodplankje ) , een PVC pijp van 8 tot 12 cm doorsnede en emailledraad van 1 mm .
Een T50-2 rinkern , een diode , een 10 nf condensator , een 10 K potmeter en een 100 uA VU metertje . Deze onderdelen zijn voor de antennestroom meter .
Om het T50-2 kerntje wikkel je 10 wind dun draad , het begin van de antenne steek je door het kerntje , op het metertje is nu heel mooi de antenne stroom te zien
Draai deze met de afstemcondensator op maximaal ( geisoleerde knop gebruiken , zelfs 1 watt kan hier al aardig aan de vingers branden )

Mijn antenne is 20 mtr lang , hiervan gaat 8 mtr langs de hengel omhoog en de laatste 12 mtr loopt over de tuin naar het dakraam . Achter in de tuin ( houten fietsschuurtje ) staat de
tuner opgesteld , vanhier uit loopt er een coaxkabel door de tuin terug naar mijn zender.
Zelfs met extreem kleine vermogens werkt deze4 antenne perfect , meestal gebruik ik slechts 0,5 tot 2 watt waarbij het signaal toch goed te ontvangen is in de gehele stad en de dorpern er omheen , je hebt voor een klein radio station dus echt geen kilowatts nodig .
afgestemd op 160 Mtr was een 15 milliwatt signaal zelfs nog met S 6 waarneembaar op de webontvanger van de TH Twente ( afstand 3 km dwars over de stad heen )

Hier het schema van de tuuner , antenne en antenne stroom meter . De aftakkingen maken het mogelijk verschillende frequentie gebieden en verschillende ingangs impedanties te kiezen.

Hier de opstelling van deze en de andere antennes op mijn lokatie
De Inverted L antenne is goed afstembaar van 1 m/c tot net boven de 2M/c , ontvangstmatig werkt hij tot 6 Mc .
In het schuurtje staat ook nog de Magnetic Loop Antenne , deze geeft een bijzonder goede en ruisarme ontvangst welke instelbaar is van 1,3 tot 4 M/c
op 160 mtr is hiermee met 0,5 watt al 600 km gewerkt
Verder hangt er nog een verkorte 27 Mc dipool , Ontvangstmatig werk deze ook nog goed van 30 tot 14 M/c

Veel LPAM succes met deze antenne

Jack.