Een eenvoudige verkorte Inverted Vee antenne voor de 11 mtr band .

Soms heb je geen ruimte om een echte antenne te plaatsen bv. op een apartement of in een flat , ook kan het zijn dat de huisbaas of gemeente gewoon
vervelend willen doen . Of je zit op de camping en je wilt geen antnne met je meezeulen . Dan is deze inverted Vee een uitkomst .
Het is een terug gevouwen dipool antenne , voor de 11 mtr band dus 5,5 mtr lang . Met een paar lloading spoelen hebben we hem nog iets korter gemaakt
en de totale lengte is nu 3 mtr geworden
Nu heeft een open dipool een voet impedantie van 75 Ohm , door de denen iets naar elkaar toe te vouwen verlagen we deze impedantie naar 50 Ohm .
Hiervoor moeten de benen ongeveer 60 graden uit elkaar komen te hangen . Tweede belangrijke punt is dat een dipool een symetrische antenne is , hoewel we nu
dus 50 Ohm hebben kunnen we hier nog niet direct de coax aanknopen . We zullen eerst van symetrisch een overgang naar A-symetrisch moeten maken
Hiervoor gebruiken we een zg. 1:1 balun aan de uitgang van deze balun knopen we de coax kabel .
Als je geen balun hebt of kunt maken kun je ook een zg. mantelstroom filter gebruiken , neem een stevige rode toroid ringkern en lus daar de coax 3 of 4 keer doorheen
maar persoonlijk geef ik de voorkeur aan een echte balun. Ik heb de mijne gemaakt van drie stukken gekleurd dun montage draad , rood goen en blauw . Deze drie
draden stevitg twisten ( uiteinden in de kop van de boormachine en strak op laten draaien tot het een mooie vlecht is geworden ..
Hiervan wikkelen we nu een spoel van 10 windingen om een stukje 16 mm PVC pijp en sluiten de uiteinden aan zoals op onderstaande tekening.

Let goed op de juiste manier van aansluiten .
Nu de dipool zelf , ik heb gekozen voor een lengte van in totaal 3 mtr welke als volgt is verdeeld beide dipool helften zijn ieders een meter daarna een spoel van 20 windingen op een
stukje pijp van 11 mm , hiervoor heb ik een stuk van een lijmpatroon gebruikt , daarna nog een stuk draad van 50 cm.

een van de spoeltjes , gewikkeld op een stuk lijmpatroon | Hier de hele antenne , hangend op zolder

Meting met de analyser liet zien dat ik nog iets te hoog zat in de frequentie waarna ik aan de beide uiteinden nog ieders twee stukjes draad van 25 cm heb gesoldeerd .
Het beeld zag er toen veelbelovend uit , de hoogste gevoeligheid lag mooi rond de 27,2 Mc

Spectrogram van de bandbreedte , sweep = 20mc centre= 27.2 mc Vert. 10db/div. gemeten bruikbare bandbreedte 24 - 29Mc | Met het in en uitvouwen van de losse stukjes draad aan de uiteinden liet de dip zich heen en weer schuiven van 25 tot 29 M/c Hier het afregeldraadje aan een van de uiteinden

Nu wordt het tijd om de parameters van de antenne te bekijken , hiervoor gebruik ik de RF analist RF1 . het punt van de juiste impedantie was snel gevonden
52 Ohm op 27,550 Kc , mooi voor Triple five , alleen de SWR was niet helemaal zoals ik het gewild had 1:4 , dat moet beter . Na wat heen en weer schuiven van de
afstemdraadjes aan de uiteinden lukte het om een SWR te halen van 1 : 1.5 waarbij de resonantie frequentie zakte naar 27,3 Mc

52 Ohm | op 27.52 M/c | 1:1,5 op 27.3 M/c |