De Magnetic Loop Antenne
voor LPAM middengolf zenders

Toen ik vorige jaar wat fotoīs heb geplaatst mijn mijn Loopantenne voor de 48 mtr band gemaakt van een oude FM antenne kwam de
vraag van verschillende kanten of zoiets ook te gebruiken was op de middengolf Het grote probleem wordt natuurlijk de omvang , mijn 48mtr loop was 75 x 75 cm , wil je zoiets maken voor de middengolf
moet je eerder denken aan 4x4 mtr , bepaald niet iets wat je even op zolder neerzet.Je kunt natuurlijk de afstemcondensator vergroten maar op een bepaald moment is het rendement erg laag Ik besloot toen wat proeven te nemen met een meer windingen loop .
De eerste proef was een dubbele winding van coaxkabel , ongeveer 10 mtr kabel als een dubbele winding opgehangen aan twee spijkers en afgestemd met een 4 voudige afstemcondensator .Gevoed op een aftakking bleek dit al erg
goed te werken , onvangstmatig een heel rustige antenne heel veel stations welke normaal door de storing niet of nauwlijks te horen zijn kwamen duidelijk uit de luidspreker
Ook zendermatig was er niet eens zoveel verschil met mijn buitenantenne Uiteindelijk besloot ik een Loop te maken van 8 mtr koperpijp van 15 mm en opgevouwen tot een dubbele wikkeling , er zou dan ongeveer 1700 Pf nodig zijn voor het afstemmen op 1600 Kc Het is altijd leuk als de praktijk de theorie gelijk geeft , met geheel ingedraaide condensator ligt de dip precies op de 1395 Kc , de zender in Tintelhaven kwam dan ook gelijk al met +20 dB over S9 binnen , met uitgedraaide condensator haal ik
net 4 M/c , met 1 winding kortgesloten loopt de antenne van 9 tot 5 M/c Precies de bereiken waar ik QRV ben, mooier kan het niet.Achter de ontvanger werkte de loop gelijk al uitmuntend Big L op 1395 staat als een lokale zender zonder ruis of storing , op de
draadantenne komt deze net op +5 db met veel QRM binnen , ook de 1602 van radio waddenzee is de gehele dag te horen , niet hard maar wel beluisterbaar terwijl op de draad alleen in de stand SSB te horen is dat er "iets" zit. Iets hoger zijn er ineens een paar piraten te horen uit Friesland .Na het kortsluiten van een winding en afstemmen op de 48 mtr band komt ook ineens Radio Free Londen op 6275 met S 7 binnen Het was inmiddels avond geworden en ondanks de spaanse zender welke met de draadantenne
hier een dikke S8 neerzet is met de Loop radio Seagull goed te beluisteren op 1602
Nu is het tijd om de TX er maar eens aan te knopen , afgestemd op de 1638 Kc neemt de eindtrap bij 15 volt ruim 2 amp op dus een ruime 30 watt input in de dip met de antenne buiten de afstemming loopt de stroom terug naar 0,5 A dus dat werkt wel lekker . een rapport van een lokale colega op ongeveer 3 km afstand geeft geen verschil in afstemming tussen de draad en de loop . Dit is beter dan ik verwachte en waarschijnlijk te verklaren door de hogere output , met de draad haal ik net 18 watt input , omgeschakeld naar de loop bedraagd de input rond de 30 watt , bij 20 volt haal ik zelfs 2,5 A . 50 watt input Desondanks totaal geen inslag op de mengtafel of andere systemen , ook klingt het geluid erg goed , een TL buis naast de loop licht helder op ,er is voldoende afstraling. bedenk wel dat een MagLoop een typische QRP antenne is , met de door mij gebruikte afstemcondensater is deze 50 watt input wel ongeveer het maximum , bij wat stevige modulatie begint deze al door te slaan .Het is wel mogelijk meer vermogen te gebruiken ,ik heb MagLoops gezien waar 500 watt en meer inkan , de essentie is dan wel een afstemcondensator met een zeer grote plaat afstand of natuurlijk een vacuum condensator .
Om gezondheidsredenen is het echter niet aanbevelenswaardig bij dergelijke vermogens
gezellig naast de antenne te gaan zitten Tenzij je eens wilt ervaren hoe een kalkoen zich voelt in de magnetron.

Bij vermogens van 15 - 30 watt is een veilige afstand 2 meter . Ga je hoger in het vermogen is het verstandig om de antenne toch buiten te zetten en de een of andere motor afstemming te gebruiken voor de afstemcondensator .Dit moet wel geschieden via een grote vertraging b.v. een wormwiel/tandwiel combinatie en een geisoleerde as tussen condensator en vertraging De MagLoop is zeer smalbandig en de effectieve bandbreedte op 1600 Kc is hooguit 12 Kc Dit heeft ook een groot voordeel , de antenne zend alleen deze frequentie uit eventuele harmonischen en bijprodukten worden 100 % onderdrukt , nadeel is echter dat bij een frequentie wissel van slechts enkele kilohertz de antenne moet worden bijgestemd

Hier wat tekeningen en fotos van de Loop , klik op de afbeelding om de tekening of foto op ware groote te zien.

. . . . . .

Hier twee maal de 1395 zender in Trintelhaven Deze is op de loop zelfs bijna 15 dB sterker als op de draad antenne Hier wordt het selektive gedrag van de loop echt duidelijk het storende signaal net onder de 1395 is bijne geheel weg. De twee paaltjes geheel links komen uit de spec zelf |
Dit is Radio Waddenzee op 1602 om 11 uur sīmorgens , op de draadantenne geheel verdronken in de ruis , op de Loop zacht maar duidelijk waarneembaar.Dit was nog in het begin van Radeio Waddenzee met het testvermogen van 35 watt |
Ook op 4 Mc nog wat winst met de Loop Nog net afstembaar met de Condensator geheel uit |
Met 1 winding kortgesloten op 6,2 Mc Hoewel de signalen hier met de loop wat zwakker zijn werkt het toch nog boven verwachting goed. |