Een kleine AM zender voor meerdere banden
Onderaan de pagina de laatste update

Deze zender is bedoeld voor zowel de MG als voor verschillende KG banden .
Er wordt gebruik gemaakt van Low Level modulatie in de voorlaatste trap waarbij de PA als Lineaire Class A versterker is geschakeld
Dit heeft als voordeel dat er geen dikke modulator nodig is en ook kan worden afgezien van een modulatie trafo .
Natuurlijk heeft het ook zo zijn nadelen , hoewel je toch al gauw zo'n 35 - 50 watt uit een 807 kunt halen haal je in deze instelling iets van 8 - 10 watt.
Maar wel met weinig problemen en een mooie modulatie . Tenminste als je er voor zorgt dat je de buis niet gaat oversturen , hij moet echt in het rechte deel van de rooster karakteristiek blijven werken . Er wordt gebruik gemaakt van de volgende buizen :
6AU6 als Oscilator , een tweede 6AU6 als buffer , hierachter de gemoduleerde driver , Hiervoor heb ik een EL95 genomen welke in de Kathode wordt gemoduleerd door een EL 84 . Voordeel van deze schakeling is dat er vrij eenvoudig 100 % modulatie diepte kan worden verkregen bij 1, 5 - 2 watt output . Ruim voldoende om de 807 mooi open te sturen .
Verder wordt er nog een ECC 83 gebruikt als Audio voorversterker en een EAA91 als detector , deze wordt gebruikt om de een klein deel van de RF uitgangs spanning te detecteren en het zo teruggewonnen audio signaal te gebruiken als tegenkoppeling in de modulator . Hierdoor wordt nog een aanmerkelijke verbetering van de modulatie kwaliteit verkregen terwijl er ook niet zo snel overmodultie optreed . Verder wordt de diode stroom gebruikt voor de uA meter welke als output meter wordt gebruikt.
Natuurlijk wil ik je niet vastpinnen aan deze buizen bezetting , I.p.v. de 6AU6 mag je ook een EF 95 , een 6AK6 , of een EF80 gebruiken , voor de EL 95 mag er ook een vergelijkbare buis worden genomen of zelfs een EL 84 . Voor de 807 eventueel een Qe06/50 of een 6TP of 6L6 , zelfs met een EL500 zou het moeten willen . Inplaats van de EAA91 kun je ook twee germanium diodes nemen , hoewel je die wel gemakkelijk opblaast bij een antenne misaanpassing. Als Voeding heb ik een Trafo gebruikt uit een Philips BiAmpli radio deze is ongeveer 80 - 100 mA en levert 270 Volt aan de elko . De spanning wordt gelijkgericht met een EZ80 Deze spanning is voor alle voortrappen , ik heb een aparte diode gelijkrichter gebruikt met twee elko's voor de anode spanning van de 807 , hier staat door de lagere inwendige weerstand van de diode's iets van 320 Volt
De oscilator spoelen zijn gewikkeld op een 10,7 M/c FM IF trafo ook al weer uit dezelfde radio . Een wikkeling hiervan heb ik afgewikkeld en vervangen door een 75 wind dun litze draad met een aftakking op 25 wind van onder . Deze spoel is met een afstem condensator van 500 Pf af te stemmen van 1,8 tot 4 M/c . Door het bijschakelen van een zilver/mica condensator loopt de afstemming van 1200 - 1900 Kc en door het parallel schakelen van de tweede orginele spoel over de spoel van 75 w. verkreeg ik een afstembereik van 4 - 10 Mc waarbij moet worden opgemerkt dat boven de 8 Mc de stabiliteit snel minder wordt . Op 6,3 Mc echter bleef de VFO binnen 200 Hertz stabiel en op MG zelfs binnen de 30 Hertz
De voedingsspanning van de Oscilator is afgezenerd op 110 Volt met een 1 Watt zener diode en er worden relatief grote weerstanden gebruikt in het oscilator deel om de opwarming minimaal te houden . Verder is het natuurlijk zaak het hele oscilator deel goed af te schermen van de rest van de zender , om gloeidraadbrom te voorkomen wordt de gloeispanning van de oscilatorbuis gelijkgericht en afgevlakt met een elko van 1500 uF .

Vervolg:

Na een kleine aanpassing van de voeding bedraagt de output nu rond de 12 watt op 6300 Kc , ik heb hiervoor een twee fasen spanningsverdubbelaar gemaakt
met een aantal Elko's van 30 Uf 450 volt en een viertal 1N4007 diode's .De spanning op de anode bedraagt nu ongeveer 550 Volt , wel is het nodig de Kathode weerstand van de 807 te vergroten van 120 naar 220 Ohm , ook heb ik de spanning van de buffer iets hoger gemaakt door de voedings ontkoppelingsweerstand te verkleinen
Let bij de elko's er op dat de eerste tak bestaat uit bipolaire elko's Deze staan dus "kop aan kop " terwijl de laatste tak wel gewoon in serie staan .
Voor een goede lineaire werking blijkt er een wat hogere schermrooster spanning nodig te zijn , via een 12 K weerstand wordt het schermrooster ook gevoed uit de 550 volt
hiervoor is het wel nodig het stuurrooster van een vast negatief te voorzien , de instelling wordt dus van class A iets meer richting class AB verschoven
Hiervoor wordt de 6,3 gloeispanning gelijkgericht in een verdubbelaar met twee condensatoren en twee 1000 uF elko's we komen dan op een negative spanning van ongeveer 14 volt
dit mag eigelijk nog wel iets hoger , maar samen met de spanningsval over de 220 Ohm kathode weerstand is dit toch net voldoende om de buis tam te houden , zonder deze extra spanning gaan anode en schermrooster echt rood staan bij verminderde sturing en class A instelling . In deze instelling is het nu goed mogelijk de gewenste 12 - 15 watt output te halen bij een mooie modulatie met de interne modulator , er wordt dan bijna 17 watt gehaald in de modulatie pieken . Ga je te veel moduleren loopt de output weer terug
Bij het verhogen van de sturing d.m.v. het verstemmen van de driver wordt het negatief nog verhoogd en loopt de instelling geheel naar class B en zelfs naak Class C
Low power modulatie is dan niet meer mogelijk maar er komt wel ruim 35 watt RF uit de zender , wil je de zender in deze instelling gebruiken zul je dus extern moeten moduleren in de anode spanning , het moet dan goed mogelijk zijn toch 40 - 50 watt in de pieken te halen , maar dat is eigelijk niet de intentie van deze zender . Kortstondig kan het wel maar de voeding is er niet op berekend.
Later wil ik nog een varicap schakeling aanbrengen welke de VFO kan locken op een PLL ontvangertje zodat deze mooi strak op de frequentie blijft staan maar voor MG en 76 Mtr bedrijf is de stabiliteit al ruimschoots voldoende . Naarmate de bouw vordert zal ik steeds wat foto's plaatsen en natuurlijk ook het schema .
Onderaan de pagina wat details over het maken van de oscilator spoel
Op Foto 1 een overzicht oals de zender er op dit moment uitziet
Op foto 2 een oscilogram van het 1600Kc RF signaal 100 % gemoduleerd met een 400 Hert toon
Foto 3 is een detail opname van het VFO gedeelte
Foto 4 het Anode gedeelte van de 807 PA , een kleine 500 pf afstemcondensator en een oude MF spoel als anode smoorspoel
Hier het schema ( under construction)
Deze wordt regelmatig vernieuwd dus hou het in de gaten , iedere dag komt er wel een stukje bij tot het helemaal compleet is
Deze kun je met de rechter muistoets downloaden om hem helemaal te bekijken

De Oscilator spoel
Ik heb hier gebruik gemaakt van een oude philips MF trafo uit een BiAmpli . we gebruiken hiervoor een van de 10,7 M/c FM trafos .Je komt er een aantal tegen .
Meestal twee met koperen stelschroeven welke er bovenuit steken , dit zijn de 455 K/c spoelen en drie spoelen met een kern welke in de spoel zit , dit zijn de 10,7 trafo's .
Pas op , meestal zitten de kernen zo vast dat iedere poging ze iets te verdraaien eindigt in een mislukking , of de kern knapt of de hele spoelvorm compleet met wikkeling draait mee
waardoor de aansluitingen los knappen , het beste kun je de hele trafo voorzichtig warm stoken tot de teerachtige smurrie begint te smelten . Je kunt dan de kerntjes er gemakkelijk uitdraaien .
Laat de trafo weer afkoelen , maak de spiraalschroef van de kern goed schoon en draai hem weer terug in de spoelvorm .
De behuizing is aan twee zijden onder iets ingedrukt als je dat voorzichtig rechtbuigt kun je de hele trafo uit de behuizing halen .Je ziet nu twee spoelen , een van de twee wikkelen we af en op de vrijgekomen vorm wikkel je nut 75 windingen dun litze draad wat je uit een andere spoel , ferriet antenne o.i.d. haalt . maak eerst 25 windingen lus de draad nu naar buiten voor de kathode aftakking en dan de resterende 50 windingen , je kunt de wikkelingen vastzetten met wat kaarse vet Je hebt voor deze nieuwe spoel 3 aansluitingen nodig , haal van een van de andere trafos een lipje en druk deze op een van de vrije plaatsen , dit is het steunpunt voor de aftakking .
Bij de aansluitingen zitten ook aan beide zijden een kleine keramische condensator , knip hiervan een aansluiting los maar laat de condensator maar zitten , hij zit niet in de weg en het verwijderen vergt nogal wat Brute Force met de kans dat de pootjes losraken

Warmstoken Condensatoren losknippen en de nieuwe spoel wikkelen

De Aansluitigen De 550 Volt verdubbelaar De 2 kleine Driver spoelen voor low en high band

Het Eind resultaat
Hier de afgebouwde zender
De modulatie is wat veranderd i.p.v. de 807 als lineaire versterker te gebruiken heb ik er later toch voor gekozen de
de interne modulator als Schermrooster modulator uit te voeren omdat er dan toch iets meer vermogen te behalen is .
In het oorspronkelijke ontwerp met serie modulatie op de driver lukte het me niet om meer dan 6 watt output te halen bij een onvervormde modulatie
Met schermrooster modulatie haal ik toch iets van 12 watt output op alle banden , Met de 10 K 3 watt potmeter kan de schermrooster spanning worden ingesteld waardoor de output regelbaar is van 3 tot 12 watt , geheel opgedraaid loopt het vermogen op tot ruim 30 watt maar dan funktioneert de interne modulatie niet meer
Om toch ook met dit volle vermogen te kunnen werken heb ik de zender voorzien van een externe modulator voor Plate Screengrid modulatie .
Een Buizen stereoversterker met 4 x EL84 wordt gebruikt als modulator , met de beide uitgangen parallel geschakeld is deze ruimschoots in staat het benodigde
audio vermogen te leveren voor voldoende modulatie diepte . Een oude voedingstrafo van 220 volt op 2 x 9 Volt 2 Amp wordt hier als modulatie trafo gebruikt
Maar het is nog de bedoeling een speciale trafo te wikkelen voor 4 x EL84 in en een directe hoogohmige uitgang voor directe modulatie van de zender.
In de avonduren heb ik de zender , voorzien van PLL sturing al een paar keer op 3 watt vermogen getest op 1566 Kc met de interne modulator
Dit werkt erg goed , voor gebruik op de Extended AM BAnd boven de 1620 zet ik de externe modulator in om lekker "mee te kunnen blazen" met de grote jongens

De Modulator met 4 x EL84 en 2 x ECC83
Dit is geen balans versterker , aan beide zijden worden er 2 stuks EL 84 in parallel bedrijf gebruikt i.v.m. het ontbreken van balans trafos
De gebruikte enkele EL84 trafo's zijn wel van respectabele afmetingen en hebben dan ook een lekkere laag weergave
De bedoeling is nog wel om hier een balans schakeling te gaan gebruiken na het wikkelen van een geschikte trafo
Links naast de versterker is nog net een stukje van de voedings trafo te zien welke tijdelijk als modulatie trafo wordt gebruikt .

Als ik het schema geheel bijgewerkt heb zal ik het hier publiceren , zowel de zender als de modulator

UPDATE

We hebben de zender inmiddels omschakelbaar gemaakt voor AM en NbFM , d.m.v. een BB112 varicap in de VFO
Gelijk met het omschakelen wordt ook de schermroosterspanning van de 807 verhoogt zodat deze ruim 25 watt kan leveren
in de stand AM bedraagt de output ongeveer 8 - 14 watt
Ook is het lowpass filter in de modulator vervallen , daarvoor in de plaats is een hardclipper gekomen met 6 diodes
Behalve een ( klein) nadeel heeft NbFM duidelijke voordelen .
Doordat we de einttrap nu niet meer wordt lastiggevallen door amplitude verschillen kan deze op de tenen worden gezet zonder audio vervorming waardoor er veel meer vermogen kan worden opgewekt
Ook hoeft er nu geen vermogen meer worden opgestookt in de modulator , Door het ontbreken van amplitude verschillen in het HF signaal heb je ook geen problemen met laagfrequent inspraak in audio systemen in de omgeving waardoor de storingskans flink afneemt.
Op een "gewone"AM ontvanger zit de modulatie nu natuurlijk "naast"de draaggolf maar op de flank afgestemd klinkt de modulatie toch erg goed , tenminste als je de frequentie zwaai binnen de perken houd, Voordeel is weer dat een NbFM signaal onder slechte omstandigheden vaak nog goed te beluisteren is in de stand SSB onder signaalsterktes dat een gewoon AM signaal allang totaal in de ruis is verdwenen.
Verder is de Tankkring aangepast en kan nu d.m.v. een tweetal 6 standen schakelaars worden omgeschakeld naar de verschillende frequentiebanden en antenne impedantie's
Op het schema op deze pagina zijn de aanpassingen inmiddels ingetekend