13 cm lange afstands videowerk met een draadloze video link.

We kennen ongetwijfeld de bekende 2,4 G/c video links , kleine kastjes met een video / audio zendr om het signaal van een schoteltuner , videorecorde of DVD speler naar b.v. de slaapkamer te zenden zonder lastige kabels door het hele huis te leggen.
Deze werken net naast de 13 cm amateurband en hebben meestal een reikwijdte van 20 - 70 mtr . Met een paar eenvoudige aanpassingen is deze reikwijdte aanmerkelijk te vergroten , met mijn setje haalde ik ruim een kilometer hoewel ik nog niet eens echt veel vrije ruimte om me heen hen
In eerste instantie heb ik de aangebouwde antenne , het ronde "schoteltje" vervangen door een BiQuad antenne

De Biquad is bekend van het WiFi werk , draadloze netwerken werken ongeveer in de zelfde band als deze video zenders en een WiFi BiQuad is dan ook zonder meer bruikbaar voor deze video link's
Om aanpassings problemen te voorkomen heb ik de antennekabel niet verlengt maar de BiQuad direct aangesloten op het kabeluiteinde waar de oginele antenne op was aangesloten. Ik heb hiervoor de gehel print uit de behuizing hegaald en deze achter op de antenne reflector van de BiQuad gemonteerd.

Toen ik hierna met de ontvanger vanuit het raam de omgeving afscande ontvong ik direct al een 6tal verschillende TV signalen uit de omgeving welke ik met de oorspronkelijke ontvanger nog nooit had ontvangen , teken dat de gevoeligheid er behoorlijk op vooruit gegaan was.
Na wat speurwerk bleek een van die signalen zelfs van een huis te komen op bijna 400 meter afstand en na wat
draai en richtwerk verkreeg ik zelfs een ruisvrij plaatje .
Verder viel het op dat er niet altijd een "direct zicht"verbinding nodig is , metalen oppervlaktes , balconhekken , zelfs dakgoten kunnen voor een redelijke reflectie zorgen op 13 cm zodat ook ontvangst buiten het zicht van de antenne mogelijk is .
Er staan op het web diverse tekeningen voor de bouw van een BiQuad , ik heb de mijne gemaakt van blank 1,5 mm koperdraad en een stukje dubbelzijdige printplaat , aan de achterzijde een klein bakje gesoldeerd voor de zender of de ontvangerprint , het antennekabeltje is lang genoeg om deze door een gaatje naar de straler te voeren en deze daar aan te solderen. waarna we het bakje geheel dicht solderen , met een klein gaatje aan de zijkant zorgen we ervoor dat we met een dunne schroevendraaier eventueel de kanalen schakelaar nog kunnen verstellen

De BiQuad straler aan een zijde met een koperdraad aan de reflector gesoldeerd op 15 mm afstand , hieraan komt ook de afscherming van de coax kabel ,
zo dicht mogelijk bij de straler

Meer vermogen
Het gemiddelde uitgangs vermogen van deze zenders ligt tussen de 2 en 4 milliwatt en dit is ook nog met ongeveer 6 dB te verhogen
Bij de zender bevind zich een verzwakkings netwerkje van 3 weerstanden tussen de eindtrap en het antenne filter bestaande uit 2 weerstanden naar aarde van 100 ohm
met daartussen een weerstand van 160 Ohm

Door de twee 100 Ohm weerstanden te verwijderen en de 160 Ohm weerstand te vervangen door een 0 Ohm weerstand zal het uitgangs vermogen toenemen tot 8 - 16 milliwatt
Verder kunnen bepaalde types ook nog in frequentie bereik worden uitgebreid van 2300 tot 2700 M/c zodat ze dan ook voor "echte" Amateur TV op 13 zm bruikbaar zijn.