Een Eenvoudige 2 lamps rechtuit ontvanger voor de middengolf Met een EF 80 en een EL 84 voor de ontvangst van de meeste middengolf stations |

| Dit is zo ongeveer de standaard ontvanger uit de vroege periode 1925 - 1930 alleen werden er toen overwegend buizen gebruikt met directe gloeidraden welke dus werden gevoed met gelijkstroom . Voor dit ontwerp heb ik natuurlijk gebruik gemaakt van moderne wisslstroom buizen. Maar het schema is dat van een klassiek 30 er jaren ontwerp . De eerste buis werkt als een terug gekoppelde roosterstroom detector waarbij de versterking wordt geregeld met de schermrooster spanning . Op deze manier is er een soepele terugkoppelings regeling mogelijk waarbij de schakeling mooi "op het randje" van genereren kan worden ingesteld . Dit is het punt waar de schakeling de hoogste gevoeligheid en selektiviteit heeft . De EL 84 welke hier als eindbuis wordt gebruikt is een behoorlijk krachtige buis welke gemakkelijk 4 - 5 watt audio output kan leveren , voldoende voor een stevig volume in een middlgrote huizkamer . Met een redelijke buitenantenne kun je een behoorlijke ontvangst verwachten van bv. Radio 5 , de 1008Kc , WDR , BBC Belgische en Franse zenders terwijl je s'avonds als de nachtcondities invallen vele tientallen Europeese zenders zult kunnen beluisteren Wat de opbouw betreft , deze is ook recht toe recht aan , hou alles in lijn , bv. geheel rechts de afstem spoel met afstemcondensator , daarnaast de EF 80 een de linkerkant de EL 84 en de luidspreker trafo . Achter in het midden kun je dan de Voedingstrafo en smoorspoel plaatsen met de afvlak elko's Wat de bedrading betreft , hou deze zo kort mogelijk , vermijd lange draden vooral bij het spoel gedeelte . Een mooie opbouw met rechte en mooie strakke draden netjes gebogen ziet er wel mooi uit maar er is een goeden regel : " Netjes gebouwde radios werken niet " Door de stroocapaciteiten tussen lange draden ontstaat er oncontroleerbare koppelingen tussen de componenten Tenslotte de luidspreker trafo in de anode leiding van de EL 84 , dit is een standaard 5200 Ohm naar 5 Ohm trafo zoals je die in de meeste buizenradios tegenkomt behalve in de bekende Philips Plano modellen , deze types gebruikten een speciale 800 Ohm luidspreker waardoor de trafo overbodig was . Mocht je niet over een geschikte uitgangstrafo beschikken kun je ook een kleine voedingstrafo gebruiken bv een kleine 9 volts trafo zoals je die veel tegenkomt in kleine Japanse radio's cassette recorders en andere toestellen . De 220 volts aansluiting komt dan aan de EL 84 , de 9 ( of 12v ) aansluiting wordt aangesloten op de luidspreker.