Eenvoudige 50 watt MG zender met een EL84 en een 807 Of 125 watt met EL84 en 814 |

| Omdat de de constructie van de nieuwe Fet zender even op dikke ferrietkernen moet wachten hebben we in de tussentijd maar eerst even een buizenzender gemaakt . Het is een eenvoudig ontwerp geworden , een EL 84 als oscilator met daarachter direct de 807 . Hier is eigelijk niet zo heel veel over te vertellen , de EL84 oscileert op de normale manier met een afstemspoel tussen ground en stuurrooster , Kathode aftakking weer zo laag mogelijk bij de ground , hier zit deze op 8 windingen , de hele spoel is 45 wind op een 32mm PVC pijp gemaakt van 0,3 mm draad , ook de EL84 anode spoel is van hetzelfde materiaal , deze is 60 wind met een tap op 25 wind . Deze anode spoel wordt met een 33 pf luchttrimmer afgestemt op 1600 Kc . Omdat een goede RF smoorspoel voor de 807 niet voorhanden was hebben we deze gemaakt als enkellaags gewonden spoel van 400 wind 0,18 mm draad op een 3/4 " pvc pijp gewikkeld in een aantal segmenten van 100 wind met steeds een paar mm spatie tussen de segmenten . Gemeten was deze spoel 1500 uH dus ruim voldoende . De anode afstemcondensator met redelijk grote plaatafstand was eigelijk iets aan de kleine kant ( 150 pf) , hier overheen heb ik een paar eigengemaakte condensatoren geschakeld van 135 en 80 pf gemaakt van stukjes dubbelzijdige printplaat , een toevallig op de werkbank liggend stukje van 5 x 11 cm bleek een eigencapaciteit te hebben van 135 pf . Later heb ik van een iets kleiner stukje nog een extra condensator gemaakt van 80 pf , Dit epoxi heeft goede eigenschappen en een dergelijke condensator kan de nodige kilovolts verdragen als je rond de randen het koper weghaalt om overslag te voorkomen. Een goede modulatie transformator was ook niet voorhanden maar wel een industrie trafo met 220 en 380 volt primair en 21-24-27volt 4amp secondair De primaire wordt hier gebruikt in de HSP met de anodekant van de 807 via de 380volt tap , het schermrooster wordt meegemoduleerd d.m.v. een 2 uF HSP condensator aangesloten op de 220V tap. Het audio wordt via een 12 volt 21 watt gloeilamp aangesloten op de 21 en 27 volt tap . De gloeilamp funktieoneerd als compressor . Deze gloeidraad heeft in koude toestand een zeer lage weerstand , het wordt het volle audiovermogen aan de transformator geleverd . Boven een bepaald vermogen gloeit de lamp op en loopt de weerstand van de gloeidraad op en begrenst op die manier de maximale modulatie en beschermt bovendien de (transistor) versterker , een 2 x 40 watt akai tegen overbelasting Voor de voeding is gebruik gemaakt van een tweetal 2x260volt 80 mA voedingen . de eerste is voorzien van een brugcel en levert 560 volt en 280 volt op de middenaftakking . De tweede transformator wordt met twee diodes gelijkgericht en levert een extra 270 volt welke in serie staat met de 560 volt . Hierdoor is er ruim 840 volt beschikbaar voor de anode , belast blijft er rond de 800 volt over . voldoende om de 807 een lekker vermogen te laten leveren , de schermroostervoeding kan d.m.v. een schakelaar tussen de 280 en de 560 volt worden geschakeld . de 280 volt stand is handig voor het afregelen , staat alles goed kun je doorschakelen naar het volle vermogen De VFO is met de aangegeven waarden hier regelbaar tussen 1670 en 1470 Kc De anode van de 807 gaat naar het phifilter bestaande uit de 150pf afstemcondensator( + de twee eigenbouw condensatoren) daarna een 51 uH rolspoel en aan de uitgang zit een 3x500 pf afstemcondensator met daarover nog een extra 820 pf condensator . Hierdoor is de uitgang binnen zeer ruime grenzen aan te passen aan de meest exotische antenne impedantie's Ik heb inmiddels deze zender ook getest met een 814 i.p.v. de 807 in de PA Hoewel de 814 eigelijk bedoeld is voor een gloeispanning van 10 volt blijkt deze het ook op 6,3 volt al goed te doen zonder verdere wijzigingen levert de zender nu ruim 85 watt . Na wijziging van de voeding naar 10 volt gloei , en een verhoging naar 1250 volt anodespanning en een kleine verandering in de anode schakeling is de zender in staat ruim 125 watt output te leveren , hiervoor is een kleine verhoging van de anode belastings impedantie nodig d.m.v. een extra 30 uH spoel in serie met de rolspoel de twee eigengemaakte condensatoren van 135 en 89 pf kunnen dan vervallen Hou wel rekening met een aanzienlijk grotere anodestroom , voor continue gebruik dienen er dan trafos te worden gebruikt welke minimaal 130 mA kunnen leveren met de door mij gebruikte 85 mA trafo's kan dit vermogen slechts kort worden geleverd , na 10 minuten worden ze echt te heet

Het anode filter met de twee epoxie print condensatoren de RF smoorspoel 400 wind 0,18 mm op 3/4 "pvc pijp

De ringkern voor de antenne stroom meter Zender + modulator
De oscilator de ringkern is voor de gloeidraad ontkoppeling Nogmaals het bovenaanzicht
En hier de uitvoering met de grote broer van de 807 , de 814
een echte helgloeier , hier nog slechts op 6,3 Volt
Op de volle gloeispanning van 10 volt kun je er de krant bij lezen.
En hier het complete schema met de 814

Hier het schema met de 814 in de eindtrap