Een Kg zender gestuurd door een Mg PLL De hier beschreven zender maakt gebruik van een MG PLL als stuurtrap |

Bij de onderstaande zender heb ik gebruik gemaakt van mijn bestaande PLL unit van mijn oude middengolf zender .

Door gebruik te maken van een tweetal verdubbeltrapjes is het mogelijk een stabiel 48 mtr signaal op te wekken
Wel is het kanaal raster nu natuurlijk ook 4 keer zo groot geworden en hebben we stapjes van 36 Kc tot onze beschikking
Omdat we toch vaak slechts een beperkt aantal kanalen gebruiken behoeft dit geen bezwaar te zijn.

| Hier zien we de gebruikte verdubbel schakeling , een eenvoudige klasse C versterker welke een signaal afgeeft welke rijk aan harmonischen is , door de Collector kring af te stemmen op de gewenste harmonische kunnen we hier de tweede , derde of zelfs de vijde harminische uitfilteren. We sluiten de collector aan op een aftakking van de kring welke zo laag mogelijk komt te liggen , in de praktijk gebruiken een aftakking op 1/4 van af de koude kant van de kring Afgestemd op 2 maal de frequentie bedraagt het rendement ongeveer 50 % , afgestemd op de derde harmonische is er een rendement van 30 % te verwachten Op de vijfde harmonische is dit nog ongeveer 10 %

Welke frequenties komen er nu in aanmerking , hier een lijstje .

PLL Freq. | 2 maal | 3 maal | 4 maal | Display ( Tuner PLL ) | PLL Freq. | 2 maal | 3 maal | 4 maal | Display ( Tuner PLL ) |
1305Kc |  | 3915 Kc |  | 855 | 1935 Kc |  | 5805 Kc |  | 1485 |
1557Kc |  | 3942 Kc |  | 864 | 1944 Kc |  | 5832 Kc |  | 1494 |
1107 Kc |  |  | 6228 Kc | 1107 | 1953 Kc | 3906 Kc | 5859 Kc |  | 1503 |
1566Kc |  |  | 6264 Kc | 1116 | 1962 Kc | 3924 Kc |  |  | 1512 |
1575Kc |  |  | 6300 Kc | 1125 |  |  |  |  |  |
1584 Kc |  |  | 6336 Kc | 1134 |  |  |  |  |  |
1593 Kc |  |  | 6372 Kc | 1143 |  |  |  |  |  |
1602Kc |  |  | 6408 Kc | 1152 |  |  |  |  |  |
1611Kc |  |  | 6444 Kc | 1161 |  |  |  |  |  |
1638Kc |  |  | 6552 Kc | 1188 |  |  |  |  |  |
1647Kc |  |  | 6588 Kc | 1187 |  |  |  |  |  |
1737Kc |  |  | 6948 Kc | 1287 |  |  |  |  |  |
1746Kc |  |  | 6984 Kc | 1296 |  |  |  |  |  |

Ik maak in mijn oude zender nog steeds gebruik van een omgebouwde AM/FM tuner waarbij ik het signaal van het ontvangst IC afpik
Zoals ik eerder in een van vijn andere artikelen heb beschreven , er is dus een verschil van 450 Kc tussen de display weergave en het
afgegeven signaal , gemakshalve heb ik ook de display frequentie in de lijst opgenomen
Er zijn natuurlijk nog veel meer frequenties op te wekken maar de frequenties welke hier in de lijst staan zijn de meest voorkomende
in gebruik zijnde kanalen voor de 48 en 76 mtr band .

Wil je op de 76 mtr band werken heb je aan een enkele transistor trap voldoende om het PLL signaal te verdrievoudigen , voor de 48 mtr
gebruiken we twee trapjes achter elkaar welke beide als verdubbelaar werken .
Belangrijk isverder dat je de beschikking hebt over minimaal een goede scoop voor de afregeling en wil je de trappen echt zuiver kunen
afregelen is het gebruik van een spectrum analyser onmisbaar .
De harmonischen afstraling hier ligt ruim onder de 36 dB , bij 25 watt blijft er dus nog ongeveer 6 milliwatt "rommel"over in de antenne
Nu is 6 milliwatt niet echt iets om wakker over te liggen maar proeven hebben aangetoond dat zelfs een signaal van 90 microwatt !!
soms nog op 300 km afstand hoorbaar kan zijn

De zender zoals hieronder te zien is geeft op 48 mtr een draaggolf vermogen van ruim 25 tot 30 watt en heeft hier een mooi schoon signaal
hoewel natuurlijk het gebruik van een lowpass antenne filter altijd aan te raden is

Tenslotte hier nog even de manier waarop ik het signaal uit een tuner PLL "pluk "

En hier nog wat fotos van deze zender welke op authentiek "Griekse manier"is opgebouwd

Inkijkje in het "Voedings hok " , geen stabilisators maar hele dikke elko's Op de achtergrond de output ringkern | Hier de eerste verdubbelaar |
Hier het antenne T Filter | De IRF 640 eindfet met venilator |
De Stuurtrap met een BD 139 | En nogmaals de twee verdubelaars eerst naar 3,2 en dan naar 6,4 |

Jack Donio 2011