Een opmerkelijke 3 (4) banden beam voor de VHF / UHF Banden

Hoewel ik overwegend aktief ben op de gelijkstroom banden ( HF ) wil ik toch ook wel eens QRV zijn
op wat hogere frequenties .
Probleem is dat ik daar eigenlijk geen geschikte antenne's voor heb en ook niet echt plaats voor een
dikke mast .

Na de nodige experimenten met J Pole's , GP's , Halo's en andere VHF antenne's besloot ik maar eens een MOXON antenne te proberen
Voordeel van de MOXON is dat deze ruim 35 % kleiner uitvalt dan een normale Yagi en zelfs nog een stuk kleiner is dan de bekende HB9CV
terwijl de prestatie's ongeveer te vergelijken zijn met die van een normale 2 elements .Bovendien is een Moxon gemakkelijk te maken van een stuk
koperdraad van 2 tot 4 mm en andere materialen , ik heb constructies gezien van verkoperd lasdraad en zelfs van een paar uit elkaar gebogen kleerhangers.
Ik heb de mijne gemaakt van 3 mm emailledraad uit een oude trafo . Ongeveer 3 mtr draad hiervan aan een zijde in de boormachine gespannen en even "getorst"
Het draad wordt dan mooi strak en ook wordt de hardheid een stuk groter .
Mijn eerste Moxon was voor 446 Mc ( PMR band ) maar ook op 70 cm ( LPD segment ) werkte hij prima . Omdat ik geen hele bossen coax over het balkon wil
hebben slingeren , er hangt ook al een 11 mtr dipool plus de kabel van mijn topband antenne probeerde ik mijn antenne aansluiting zoveel mogelijk multiband te maken
D.m.v. een lowpass heb ik aan de hete kant van de moxon ook nog een sprietje van 75 cm aangesloten ..
De resultaten waren gelijk al hoopvol , de Repeaters op 145.6 en 145.775 kwamen redelijk goed binnen , op de scannerspriet waren deze hier niet eens te horen.
Ook de data signalen op 421 tot 425 Mc kwamen goed hard binnen , op de FM band waren alle omroepstations "stuitnok"te horen op de Yupi 7100 scanner
In het PMR gedeelte waren plotseling een aantal Babyfoons te horen die er voor die tijd nooit waren geweest. Ook op de luchtvaartband was er genoeg te horen .
Toen maar eens proberen wat HF te stoken , eerst op 107.5 Mc . Met een 50 milliWatt signaal van mijn minizender lukte het om met wat buigwerk
aan de spoeltjes van het lowpass filter lukte het me om een SWR van 1 : 1.7 te halen . Voor mijn doen ruim voldoende , ik wil toch geen kilowatts gaan stoken
Toen de PMR set , hier hoefde ik helemaal geen moite te doen , de SWR liet een hele mooie 1:1,3 zien . Daarna de LPD er aan , de 10 milliwatt was net te weinig om
de SWR meter helemaal naar SET te sturen maar in de stand REFL kwam de naald niet in beweging . #Even een test gedaan en het LPD signaal was op een halve kilometer
afstand niet hard meer maar toch goed neembaar , het PMR signaal was er zelfs geheel ruisvrij .
De antenne stond bij deze tests behoorlijk laag en ver onder de dakrand , werkelijk geen ideale plek voor UHF antenne's . Ook de kabel is niet echt UHF proof , gewone
lowcost RG58 .
Hieronder de tekening en een foto van deze eerste Moxon.

Omdat ik ook nog wel eens op 35 cm wil klooien kwam al snel de gedachte aan een "driebanden Beam" . Na wat rekenwerk en simulatie werk ben ik tot
de volgende constructie gekomen , een antenne voor de FM , de PMR / LPD en de 35 cm band met een goede voor / achter verhouding en op alle banden ook nog
enige dB's winst , zonder moeilijke filters of duplexers ( die toch alleen maar verlies geven ) en mooi met 1 kabel naar de tranceivers / scanner
In een klein verloren uurtje in elkaar te zetten van een stuk massief elektrisch touw en een paar stukjes printplaat.

Dat het nog gekker kan bewijst de laatste foto , dit is een vierbanden Moxon.
Deze is geschikt voor de volgende banden : FM , 2 Mtr , 70 cm en 35 cm
We hebben inmiddels een aantal testen gedaan , als eerste op de FM band , hiervoor heb ik een kleine MP3 transmitter gebruikt van het type LineEx
Niet rechtstreeks natuurlijk want daarvoor is de output wel gheel klein maar voorzien van een "dikke" nabrander met een BF 199 . De output was nu net voldoende om een
redelijke uitslag te krijgen op de WSR meter . Op 107 M/c bleek de SWR verhouding 1 : 1,4 te zijn , wat lager in de band zelfs een hele nette 1 : 1,1
Boven verwachting bleek dit milliwatts signaal nog tot op 1 km afstand hoorbaar .
De tweede test was in de 70 cm band , een 10 mWatt signaal van een LPD porto was op diezelfde kilometer afstand nog net verstaanbaar . de SWR meter gaf een 1 : 1,2 aan
maar de meter was hier niet helemaat tot de volle uitslag te krijgen daarvoor was die 10 milliwatt gewoon te weinig
Daarna de PMR porto , hier was op 1 Km het signaal geheel ruisvrij te horen , de SWR was hier 1 : 1,4
Op twee hebben we nog niet getest maar hier waren diverse QSO's goed te volgen en ook verschillende repeaters waren goed neembaar
Tenslotte 860 M/c , een erg rustige band maar later in de avond hoorde ik hier toch een tweetal draadloze koptelefoons uit de omgeving welke ik nog niet eerder heb
waargenomen op mijn Yupi 7100 scanner . Nu nog een 865 signaaltje kweken dan kan ik hem ook daar testen , alleen mijn SWR meter zal daar wel niet meer mee willen werken.