установите python2.7, при установке в меню выбора компонентов в самом низу отметьте пункт add python.exe to path
в консоли запустите команду pip install scipy
Или установите оффлайн файлы whl scipy и numpy
(Например, если Вы скачали pycairo-1.16.3-cp27-cp27m-win32.whl в папку C:\Downloads\. Используйте команду ниже, чтобы установить файл пакета whl.
pip install C:\Downloads\pycairo-1.16.3-cp27-cp27m-win32.whl)
запишите моно wav файл с частотой дискретизации 8кгц и разрешением 16бит
запустите файл python_wizard_gui
откройте записанный файл программой python_wizard_gui
откройте в ардуино пример из библиотеки Talkie (самый простой - getting started)
создайте в секции setup константу const uint8t example[] PROGMEM = {в скобки вставьте результат работы python wizard};
в секции void loop вызовите функцию voice.say(example);

Например вот так
#include <Arduino.h>
#include "Talkie.h"
#include "Vocab_US_Large.h"
Talkie voice;
void setup() {
//    voice.doNotUseInvertedOutput();
#if defined(TEENSYDUINO)
    pinMode(5, OUTPUT);
    digitalWrite(5, HIGH); //Enable Amplified PROP shield
#endif
const uint8t example[] PROGMEM = {в скобки вставьте результат работы python wizard};    
void loop() {
voice.say(example);
}


В папке Мои Документы/Arduino/libraries/Talkie/src находятся файлы содержащие сэмплы (словари)
Словари разные и содержат разные слова, поэтому формируя фразы для вывода звука нужно искать их в разных словарях, 

Вот например содержание Vocab_US_Clock

extern const uint8_t spc_THE[]       PROGMEM;
extern const uint8_t spc_TIME[]      PROGMEM;
extern const uint8_t spc_IS[]        PROGMEM;
extern const uint8_t spc_A_M_[]      PROGMEM;
extern const uint8_t spc_P_M_[]      PROGMEM;
extern const uint8_t spc_OH[]        PROGMEM;
extern const uint8_t spc_OCLOCK[]    PROGMEM;


А вот Vocab_US_TI99

extern const uint8_t spt_ABOUT[]             PROGMEM;
extern const uint8_t spt_AFTER[]             PROGMEM;
extern const uint8_t spt_AGAIN[]             PROGMEM;

Так что если вы хотите произнести ардуиной слова OCLOCK и ABOUT то надо в секцию скетча setup добавить include на словари в которых есть эти слова
Скетч делающий это будет выглядеть так

#include <Arduino.h>
#include "Talkie.h"
#include "Vocab_US_Clock.h"
#include "Vocab_US_TI99.h"
Talkie voice;
void setup() {
#if defined(TEENSYDUINO)
    pinMode(5, OUTPUT);
    digitalWrite(5, HIGH); //Enable Amplified PROP shield
#endif
void loop() {
voice.say(spc_OCLOCK);
voice.say(spt_ABOUT);
}









