Eenvoudige zenders en ontvangers in een modulaire opbouw |

Ik ben de laatste tijd weer aardig aan het bouwen met verschillende kleine zenders en ontvangers . Omdat het weinig zin heeft om steeds weer dezelfde
delen van een schakeling opnieuw op te bouwen heb ik besloten verschillende deel schakelingen als losse module's op te bouwen zodat ik deze
steeds opnieuw kan gebruiken . Ik wil hier een aantal schakelingen laten zien welke steeds terug komen ik verschillende schakelingen .
Voor de opbouw van deze module's heb ik kleine stukjes printplaat gebruikt waarbij ik printbanen en soldeer eilanden gebruik welke worden gemaakt
van dunne enkelzijdige printplaat , aan de onderzijde voorzien van dubbelzijdig plakband . Dit plakband is verkrijgbaar op rollen van 5 cm breedte
Gebruik hiervoor kleine stukken van deze print van ongeveer 5 x 5 cm , beplak deze aan de onderkant met een strook plakband en je kunt er dan gemakkelijk strookjes van 3 tot 5 mm afknippen en deze op de printplaat plakken waar je de module's op soldeert .
Deze module's kun je onafhankelijk van elkaar testen en daarna ook weer met kleine stukjes dubbelzijdig plakband op een grotere grondplaat plakken
Deze onderplaat hoeft dan niet noodzakelijk ook weer een printplaat te zijn maar hiervoor kun je van alles nemen van aluminimum tot dunne stukjes
hout of zelfs hardbord .
Vanavond ben ik begonnen met twee module's welke zeker steeds weer voorkomen nl. een 1 Watt audio versterker met een LM 386 en een
1 transistor audio voorversterker met een versterking van ruim 16 dB , bruikbaar als bv. voorversterker achter een mengtrap / detector of als
een gevoelige microfoon versterker
De afmetingen van de eindversterker zijn ongeveer 4 x 4 cm terwijl de voorversterker is gebouwd op een plaatje van 1,5 x 4 cm
De volgende module's zullen worden een oscilator , een regenerative detector , een HF voorversterker , een 455 Kc mf versterker en
nog meer van dat leuks

Maar eerst de twee eerste module's , de voorversterker en de eindversterker
Als eerste hier het schema van deze twee modules , hier al samen getekend met een volume regelaar als complete versterker

En op deze foto zijn de twee modules duidelijk te zien , en ook de montage met de opgeplakte printbanen

de Layout van de beide printen , gemaakt met plakstripjes