Een Magnetic Loop voor de 11 mtr band Geen ruimte voor een echte antenne , geen dak , balcon of tuin ? Met deze kleine Loop Antenne voor het raam kun je ook DX werken |

| Voor de klein behuizen is dit een idiale 27 Mc antenne . De maten zijn slechts 40 x 50 cm . Gemaakt van strip aluminium en keurig 1:1 te zetten over het hele 11 en 10 meter gebried . Met mijn oude Lincoln heb ik inmiddels al weer een aantal Europeese stations gewerkt . Gewoon met de antenne hier binnen voor het raam geplaatst . De voedings lus is 12 x 12 cm emmailledraad van 2 mm als afstem condensator een 2 x 15 pf afstemcondensator uit een oude FM tuner hiermee is de loop afstembaar van 33 tot 21 M/c , dus ook op12 en 15 mtr kun je hier nog mee uit de voeten.