Een kleine buizen versterker van zeer goede kwaliteit

De hier beschreven versterker bezit een opvallend goede weergave kwaliteit bij een ruim uitgangs vermogen van 6 watt
met een ruime, niet tegengekoppelde klasse A eindtrap welke dus geen verkleuring van het geluid veroorzaakt.
Voorzien van een dubbele toonregeling voor hoge en lage tonen kan de weergave praktisch aan iedere smaak worden aangepast
Het oorspronkelijke ontwerp stamt uit de periode 1955 - 1960 en werd o.a. door Amroh vaak toegepast als Pick-Up versterker voor de huiskamer .
Bij gebruik van een goede luidspreker ( Warfdale , Goodman , Philips AD3800 ) in een ruime klankkast is er met deze versterker een sublieme geluidsweergave
te verkrijgen met een mooie diepe en warme basweergave en helder klinkende hoge tonen welke lekker los in het geluidsbeeld liggen
Ben je een echte muziek liefhebber is het bouwen van deze versterker zeker de moeite waard . Zoals de meeste ontwerpen uit die periode is dit
natuurlijk een mono versterker , maar als je hem dubbel bouwt heb je een fantastische stereoversterker waar heel veel "dure" merken het tegen moeten afleggen
Gebruik wel ruime uitgangs transormatoren , wil je volledig van de diepe bas kunnen genieten .
Bij voldoende belangstelling wil ik wel uitgangstrafo's wikkelen speciaal voor dit ontwerp , natuurlijk worden dit dan niet de moderne ringkern trafo's welke je soms bij buizenversterkers ziet toegepast , maar orginele E kern trafo's met een ruime luchtspleet zodat er geen kans is op vervorming door
magnetische kern verzadiging wat ik bij moderne trafos vaak toch vaak tegenkom